<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SCL xmlns="http://www.iec.ch/61850/2003/SCL" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.iec.ch/61850/2003/SCL SCL.xsd" xmlns:ext="http://nari-relays.com">
    <Header id="PCS-9611D_00376334" toolID="NRRConfig" nameStructure="IEDName" />
    <Communication>
        <SubNetwork name="Subnet_MMS" type="8-MMS">
            <BitRate unit="b/s" multiplier="M">10</BitRate>
            <ConnectedAP iedName="TEMPLATE" apName="S1">
                <Address>
                    <P type="OSI-AP-Title">1,3,9999,33</P>
                    <P type="OSI-AE-Qualifier">33</P>
                    <P type="OSI-PSEL">00000001</P>
                    <P type="OSI-SSEL">0001</P>
                    <P type="OSI-TSEL">0001</P>
                    <P type="IP">127.0.0.1</P>
                </Address>
            </ConnectedAP>
        </SubNetwork>
        <SubNetwork name="Subnet_GOOSE" type="IECGOOSE">
            <BitRate unit="b/s" multiplier="M">10</BitRate>
            <ConnectedAP iedName="TEMPLATE" apName="S1" />
        </SubNetwork>
    </Communication>
    <IED name="TEMPLATE" desc="PCS-9611" type="PCS-9611D_00376334" manufacturer="NRR" configVersion="1.00">
        <Services>
            <DynAssociation />
            <SettingGroups>
                <SGEdit />
                <ConfSG />
            </SettingGroups>
            <GetDirectory />
            <GetDataObjectDefinition />
            <DataObjectDirectory />
            <GetDataSetValue />
            <SetDataSetValue />
            <DataSetDirectory />
            <ConfDataSet max="32" maxAttributes="512" />
            <ReadWrite />
            <ConfReportControl max="32" />
            <GetCBValues />
            <ReportSettings cbName="Conf" datSet="Dyn" rptID="Dyn" optFields="Dyn" bufTime="Fix" trgOps="Dyn" intgPd="Dyn" />
            <GOOSE max="64" />
            <FileHandling />
            <ConfLNs fixPrefix="true" fixLnInst="true" />
        </Services>
        <AccessPoint name="S1" router="false" clock="false">
            <Server timeout="30">
                <Authentication none="true" />
                <LDevice inst="PROT">
                    <LN0 lnType="NRR_LLN0_P9600" lnClass="LLN0" inst="">
                        <DataSet name="dsRelayDin" desc="保护遥信数据集">
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="7" doName="Ind1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="7" doName="Ind2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="7" doName="Ind3" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="7" doName="Ind4" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="7" doName="Ind5" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="7" doName="Ind6" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="7" doName="Ind7" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="7" doName="Ind8" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="8" doName="Ind1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="8" doName="Ind2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="8" doName="Ind3" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="8" doName="Ind4" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="8" doName="Ind5" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="8" doName="Ind6" fc="ST" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsRelayAin" desc="模拟量">
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="Hz" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.phsA" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.phsB" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.phsC" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.neut" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.res" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="A.phsA" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="A.phsB" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="A.phsC" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="A.neut" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="A.res" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsAB" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsAB" daName="cVal.ang.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsBC" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsBC" daName="cVal.ang.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsCA" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsCA" daName="cVal.ang.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MSQI" lnInst="1" doName="SeqV.c1" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P" lnClass="MSQI" lnInst="1" doName="SeqV.c2" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn1" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn2" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn3" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn4" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn5" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn6" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="PROT" prefix="P_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn7" daName="mag.f" fc="MX" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsTripInfo" desc="保护事件数据集">
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTRC" lnInst="1" doName="Str" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="1" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="2" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="3" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="4" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="10" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="5" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="6" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="7" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="11" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="8" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="9" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTUF" lnInst="1" doName="Op" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="6" doName="ACTSO1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="6" doName="ACTSO2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="6" doName="ACTSO3" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="6" doName="ACTSO4" fc="ST" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsAlarm" desc="故障信号数据集">
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="13" doName="Alm1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="13" doName="Alm2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="13" doName="Alm3" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="13" doName="Alm4" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="13" doName="Alm5" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="13" doName="Alm6" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="13" doName="Alm7" fc="ST" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsWarning" desc="告警信号数据集">
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="11" doName="Alm1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="11" doName="Alm2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="11" doName="Alm3" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="11" doName="Alm4" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="11" doName="Alm5" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="11" doName="Alm6" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="11" doName="Alm7" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="11" doName="Alm8" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="12" doName="Alm1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="12" doName="Alm2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="12" doName="Alm3" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="12" doName="Alm4" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="12" doName="Alm5" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="12" doName="Alm6" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="12" doName="Alm7" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="12" doName="Alm8" fc="ST" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsRelayEna" desc="软压板数据集">
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="SPCSO1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="SPCSO2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="SPCSO3" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="SPCSO4" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="SPCSO5" fc="ST" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsDin" desc="测控开入数据集">
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="8" doName="Ind7" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="8" doName="Ind8" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="9" doName="Ind1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="9" doName="Ind2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="9" doName="Ind3" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="9" doName="Ind4" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="9" doName="Ind5" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="9" doName="Ind6" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="9" doName="Ind7" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="9" doName="Ind8" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="10" doName="Ind1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="10" doName="Ind2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="10" doName="Ind3" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="10" doName="Ind4" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="10" doName="Ind5" fc="ST" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsParameter" desc="设备参数定值">
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="LPHD" lnInst="1" doName="SettingGrp" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="LPHD" lnInst="1" doName="DeviceName" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="TCTR" lnInst="1" doName="ARtg" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="TCTR" lnInst="1" doName="ARtgSnd" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="TCTR" lnInst="2" doName="ARtg" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="TCTR" lnInst="2" doName="ARtgSnd" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="TVTR" lnInst="1" doName="VRtg" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="TVTR" lnInst="1" doName="VRtgSnd" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="TVTR" lnInst="2" doName="VRtg" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="TVTR" lnInst="2" doName="VRtgSnd" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="6" doName="ZroASlfCalEna" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="TCTR" lnInst="1" doName="CTMod" fc="SP" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsSetting" desc="保护定值数据集">
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="4" doName="BlkValVpp" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="1" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="1" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="2" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="2" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="3" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="3" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="5" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="5" doName="TmMult" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="5" doName="InvertMod" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="4" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="4" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="10" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="10" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="6" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="6" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="7" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="7" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="8" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="8" doName="TmMult" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="8" doName="InvertMod" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="8" doName="MinOpTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="9" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="11" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="11" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTUF" lnInst="1" doName="StrVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTUF" lnInst="1" doName="OpDlTmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTUF" lnInst="1" doName="RfBlkVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTUF" lnInst="1" doName="BlkVal" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="RREC" lnInst="1" doName="RecDifAng" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="RREC" lnInst="1" doName="Rec1Tmms" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="1" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="2" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="3" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="5" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="1" doName="VolBlkEna" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="2" doName="VolBlkEna" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="3" doName="VolBlkEna" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="1" doName="DirMod" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="2" doName="DirMod" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="3" doName="DirMod" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="2" doName="TVFailChkEna" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="4" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="10" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="6" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="7" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="8" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="GGIO" lnInst="5" doName="SPG01" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="9" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="9" doName="VolBlkEna" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTOC" lnInst="11" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="PTUF" lnInst="1" doName="Enable" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="RREC" lnInst="1" doName="StopRec" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="RREC" lnInst="1" doName="RecChkSyn" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="RSYN" lnInst="1" doName="LnDeaEna" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="RSYN" lnInst="1" doName="BsDeaEna" fc="SG" />
                            <FCDA ldInst="PROT" lnClass="RSYN" lnInst="1" doName="LnBsDeaEna" fc="SG" />
                        </DataSet>
                        <ReportControl name="brcbRelayDin" datSet="dsRelayDin" intgPd="0" rptID="PROT/LLN0$BR$brcbRelayDin" confRev="1" buffered="true" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" qchg="false" dupd="false" period="true" />
                            <OptFields seqNum="false" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="true" entryID="true" configRef="true" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <ReportControl name="urcbRelayAin" datSet="dsRelayAin" intgPd="30000" rptID="PROT/LLN0$RP$urcbRelayAin" confRev="1" buffered="false" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" period="true" />
                            <OptFields seqNum="true" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="false" entryID="false" configRef="false" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <ReportControl name="brcbTripInfo" datSet="dsTripInfo" intgPd="0" rptID="PROT/LLN0$BR$brcbTripInfo" confRev="1" buffered="true" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" qchg="false" dupd="false" period="true" />
                            <OptFields seqNum="true" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="true" entryID="true" configRef="true" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <ReportControl name="brcbAlarm" datSet="dsAlarm" intgPd="0" rptID="PROT/LLN0$BR$brcbAlarm" confRev="1" buffered="true" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" qchg="false" dupd="false" period="true" />
                            <OptFields seqNum="false" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="true" entryID="true" configRef="true" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <ReportControl name="brcbWarning" datSet="dsWarning" intgPd="0" rptID="PROT/LLN0$BR$brcbWarning" confRev="1" buffered="true" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" qchg="false" dupd="false" period="true" />
                            <OptFields seqNum="true" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="true" entryID="true" configRef="true" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <ReportControl name="brcbRelayEna" datSet="dsRelayEna" intgPd="0" rptID="PROT/LLN0$BR$brcbRelayEna" confRev="1" buffered="true" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" qchg="false" dupd="false" period="true" />
                            <OptFields seqNum="true" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="true" entryID="true" configRef="true" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <ReportControl name="brcbDin" datSet="dsDin" intgPd="0" rptID="PROT/LLN0$BR$brcbDin" confRev="1" buffered="true" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" qchg="false" dupd="false" period="true" />
                            <OptFields seqNum="false" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="true" entryID="false" configRef="false" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="LEDRs" desc="LED reset ">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DelayTRtg" desc="SV Delay time">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <SettingControl numOfSGs="2" actSG="1" />
                    </LN0>
                    <LN lnType="NRR_LPHD_P9600" lnClass="LPHD" inst="1">
                        <DOI name="RsStat" desc="Reset device statistics">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SettingGrp" desc="定值区号">
                            <DAI name="setVal" sAddr="iec61850m.prj.ao.0" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>30</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>定值区号</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ActSGST" desc="Active Setting Group">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DeviceName" desc="被保护设备">
                            <DAI name="setVal" sAddr="iec61850m.prj.ao.1" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>被保护设备</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="过流Ⅰ段" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="过流Ⅰ段动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDOC1.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅰ段动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="过流Ⅰ段定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="iec61850m.prj.param.0" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f" >
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅰ段定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="过流Ⅰ段时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC1.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅰ段时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirMod" desc="过流Ⅰ段经方向闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC1.swi_dirmod" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅰ段经方向闭锁</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="Start Value ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="Cold load pickup Time multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="Cold load pickup Operate Delay Time ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="Invert Time Mode ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="The constant K">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="The constant C">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="The constant Alpha">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="过流Ⅰ段经低压闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC1.swi_vce" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅰ段经低压闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="Harmonica Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="Zero sequency current is calculated">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="过流Ⅰ段投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC1.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅰ段投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="Output Matrix">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="过流Ⅱ段" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="2">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="过流Ⅱ段动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDOC2.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅱ段动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="过流Ⅱ段定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC2.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅱ段定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="过流Ⅱ段时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC2.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅱ段时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirMod" desc="过流Ⅱ段经方向闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC2.swi_dirmod" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅱ段经方向闭锁</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="Start Value ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="Cold load pickup Time multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="Cold load pickup Operate Delay Time ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="Invert Time Mode ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="The constant K">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="The constant C">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="The constant Alpha">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="过流Ⅱ段经低压闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC2.swi_vce" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅱ段经低压闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="Harmonica Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="Zero sequency current is calculated">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="过流Ⅱ段投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC2.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅱ段投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="Output Matrix">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="过流Ⅲ段" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="3">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="过流Ⅲ段动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDOC3.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅲ段动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="过流Ⅲ段定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC3.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅲ段定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="过流Ⅲ段时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC3.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅲ段时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirMod" desc="过流Ⅲ段经方向闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC3.swi_dirmod" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅲ段经方向闭锁</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="Start Value ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="Cold load pickup Time multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="Cold load pickup Operate Delay Time ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="Invert Time Mode ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="The constant K">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="The constant C">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="The constant Alpha">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="过流Ⅲ段经低压闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC3.swi_vce" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅲ段经低压闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="Harmonica Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="Zero sequency current is calculated">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="过流Ⅲ段投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC3.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅲ段投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="Output Matrix">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="PT断线相过流" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="4">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="PT断线相过流动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PTOC1.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线相过流动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="PT断线相过流定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PTOC1.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线相过流定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="PT断线相过流时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PTOC1.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线相过流时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="Start Value ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="Cold load pickup Time multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="Cold load pickup Operate Delay Time ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="Invert Time Mode ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="The constant K">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="The constant C">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="The constant Alpha">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="Voltage Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="Harmonica Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="Zero sequency current is calculated">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="PT断线相过流投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PTOC1.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线相过流投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="Output Matrix">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="过流反时限" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="5">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="过流反时限动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDOC4.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流反时限动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="过流反时限定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC4.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流反时限定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MinOpTmms" desc="过流反时限反时限最小动作时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC4.set_minoptm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流反时限反时限最小动作时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="过流反时限时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC4.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流反时限时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TmMult" desc="过流反时限时间">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC4.set_tmmult" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流反时限时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="Start Value ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="Cold load pickup Time multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="Cold load pickup Operate Delay Time ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="过流反时限特性">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC4.swi_opcrv" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>3</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流反时限特性</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="The constant K">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="The constant C">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="The constant Alpha">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="Voltage Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="Harmonica Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="Zero sequency current is calculated">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="过流反时限投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC4.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流反时限投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="Output Matrix">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="零序过流Ⅰ段" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="6">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="零序过流Ⅰ段动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDEF1.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅰ段动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="零序过流Ⅰ段定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF1.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅰ段定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="零序过流Ⅰ段时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF1.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅰ段时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirMod" desc="零序过流Ⅰ段方向模式">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF1.swi_dirmod" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅰ段方向模式</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="Start Value ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="Cold load pickup Time multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="Cold load pickup Operate Delay Time ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="Invert Time Mode ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="The constant K">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="The constant C">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="The constant Alpha">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="Voltage Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="Harmonica Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="零序电流自产">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF1.swi_i0cal" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序电流自产</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="零序过流Ⅰ段投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF1.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅰ段投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="Output Matrix">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="零序过流Ⅱ段" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="7">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Str" desc="零序过流Ⅱ段起动">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDEF2.flg_st" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段起动</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="零序过流Ⅱ段动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDEF2.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="零序过流Ⅱ段定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsDlTmms" desc="零序过流Ⅱ段返回时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_rsdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段返回时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MinOpTmms" desc="零序过流Ⅱ段反时限最小动作时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_minoptm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段反时限最小动作时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="零序过流Ⅱ段时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TmMult" desc="零序过流Ⅱ段反时限时间因子">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_tmmult" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段反时限时间因子</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TypRsCrv" desc="零序过流Ⅱ段返回曲线类型">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.swi_rscrv" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段返回曲线类型</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirMod" desc="零序过流Ⅱ段方向模式">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.swi_dirmod" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段方向模式</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="零序过流Ⅱ段启动值倍数">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_strmult" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1.0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>10</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段启动值倍数</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="零序过流Ⅱ段冷负荷反时限时间因子">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_tmmult2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段冷负荷反时限时间因子</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="零序过流Ⅱ段冷负荷时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_opdltm2" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段冷负荷时间</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="零序过流Ⅱ段动作曲线类型">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.swi_opcrv" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>13</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段动作曲线类型</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="零序过流Ⅱ段反时限常数K">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_crv_k" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>120</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段反时限常数K</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="零序过流Ⅱ段反时限常数C">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_crv_c" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段反时限常数C</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="零序过流Ⅱ段反时限常数Alpha">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_crv_a" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.01</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>3</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段反时限常数Alpha</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="Voltage Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="零序过流Ⅱ段经谐波闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.swi_har" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段经谐波闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="零序电流自产">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.swi_i0cal" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序电流自产</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="零序过流Ⅱ段投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="零序过流Ⅱ段跳闸矩阵">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF2.set_bomap" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>1023</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅱ段跳闸矩阵</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="零序过流反时限" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="8">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Str" desc="零序过流反时限起动">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDEF4.flg_st" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限起动</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="零序过流反时限动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDEF4.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="零序过流反时限定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsDlTmms" desc="零序过流反时限返回时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_rsdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限返回时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MinOpTmms" desc="零序过流反时限最小延时">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_minoptm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限最小延时</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="零序过流反时限时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TmMult" desc="零序过流反时限时间">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_tmmult" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TypRsCrv" desc="零序过流反时限返回曲线类型">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.swi_rscrv" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限返回曲线类型</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirMod" desc="零序过流反时限方向模式">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.swi_dirmod" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限方向模式</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="零序过流反时限启动值倍数">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_strmult" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1.0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>10</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限启动值倍数</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="零序过流反时限冷负荷反时限时间因子">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_tmmult2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限冷负荷反时限时间因子</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="零序过流反时限冷负荷时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_opdltm2" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限冷负荷时间</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="零序过流反时限特性">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.swi_opcrv" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>3</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限特性</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="零序过流反时限反时限常数K">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_crv_k" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>120</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限反时限常数K</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="零序过流反时限反时限常数C">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_crv_c" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限反时限常数C</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="零序过流反时限反时限常数Alpha">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_crv_a" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.01</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>3</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限反时限常数Alpha</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="Voltage Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="零序过流反时限经谐波闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.swi_har" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限经谐波闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="零序电流自产">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.swi_i0cal" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序电流自产</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="零序过流反时限投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="零序过流反时限跳闸矩阵">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.set_bomap" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2147483647</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流反时限跳闸矩阵</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="间歇性接地" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="9">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Str" desc="间歇性接地保护起动">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PIEF1.flg_st" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>间歇性接地保护起动</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="间歇性接地保护动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PIEF1.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>间歇性接地保护动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="间歇性接地零序电流定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PIEF1.set_strval_i0" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1000</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>间歇性接地零序电流定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="间歇性接地跳闸时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PIEF1.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>间歇性接地跳闸时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="Start Value ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="Cold load pickup Time multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="Cold load pickup Operate Delay Time ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="Invert Time Mode ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="The constant K">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="The constant C">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="The constant Alpha">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="间歇性接地经3U0闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PIEF1.swi_3u0blk" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>间歇性接地经3U0闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="Harmonica Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="零序电流自产">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PIEF1.swi_i0cal" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序电流自产</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="间歇性接地保护投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PIEF1.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>间歇性接地保护投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="间歇性接地跳闸矩阵">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PIEF1.set_bomap" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2147483647</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>间歇性接地跳闸矩阵</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="过流前加速" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="10">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Str" desc="过流前加速起动">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDOC5.flg_st" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速起动</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="过流前加速动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDOC5.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="过流前加速段定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速段定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsDlTmms" desc="过流前加速返回时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_rsdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速返回时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MinOpTmms" desc="过流前加速反时限最小动作时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_minoptm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速反时限最小动作时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="过流前加速段时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速段时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TmMult" desc="过流前加速反时限时间因子">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_tmmult" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速反时限时间因子</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TypRsCrv" desc="过流前加速返回曲线类型">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.swi_rscrv" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速返回曲线类型</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirMod" desc="过流前加速方向模式">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.swi_dirmod" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速方向模式</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="过流前加速启动值倍数">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_strmult" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1.0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>10</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速启动值倍数</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="过流前加速冷负荷反时限时间因子">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_tmmult2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速冷负荷反时限时间因子</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="过流前加速冷负荷时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_opdltm2" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速冷负荷时间</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="过流前加速动作曲线类型">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.swi_opcrv" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>13</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速动作曲线类型</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="过流前加速反时限常数K">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_crv_k" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>120</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速反时限常数K</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="过流前加速反时限常数C">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_crv_c" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速反时限常数C</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="过流前加速反时限常数Alpha">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_crv_a" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.01</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>3</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速反时限常数Alpha</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="过流前加速经复压闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.swi_vce" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速经复压闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="过流前加速经谐波闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.swi_har" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速经谐波闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="Zero sequency current is calculated">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="过流前加速段投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速段投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="过流前加速跳闸矩阵">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDOC5.set_bomap" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>4294967295</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流前加速跳闸矩阵</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="零序过流前加速" lnType="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC" inst="11">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Str" desc="零序过流前加速起动">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDEF5.flg_st" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速起动</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="零序过流前加速动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PDEF5.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="零序过流前加速段定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速段定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsDlTmms" desc="零序过流前加速返回时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_rsdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速返回时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MinOpTmms" desc="零序过流前加速反时限最小动作时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_minoptm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速反时限最小动作时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="零序过流前加速段时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速段时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TmMult" desc="零序过流前加速反时限时间因子">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_tmmult" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速反时限时间因子</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TypRsCrv" desc="零序过流前加速返回曲线类型">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.swi_rscrv" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速返回曲线类型</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirMod" desc="零序过流前加速方向模式">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.swi_dirmod" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速方向模式</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RsMult" desc="Overload reset multiplier">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrMult" desc="零序过流前加速启动值倍数">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_strmult" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1.0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>10</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速启动值倍数</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTmMult" desc="零序过流前加速冷负荷反时限时间因子">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_tmmult2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速冷负荷反时限时间因子</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="COpDlTmms" desc="零序过流前加速冷负荷时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_opdltm2" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速冷负荷时间</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="InvertMod" desc="零序过流前加速动作曲线类型">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.swi_opcrv" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>13</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速动作曲线类型</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsK" desc="零序过流前加速反时限常数K">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_crv_k" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>120</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速反时限常数K</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsC" desc="零序过流前加速反时限常数C">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_crv_c" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速反时限常数C</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ConsAlpha" desc="零序过流前加速反时限常数Alpha">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_crv_a" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.01</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>3</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.0001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速反时限常数Alpha</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolBlkEna" desc="Voltage Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirBlkEna" desc="Direction Block Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HaBlkEna" desc="零序过流前加速经谐波闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.swi_har" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速经谐波闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="零序电流自产">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.swi_i0cal" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序电流自产</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkRecEna" desc="Block Reclose Enable">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="零序过流前加速段投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速段投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="零序过流前加速跳闸矩阵">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF5.set_bomap" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>4294967295</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流前加速跳闸矩阵</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_PTRC_P9600" lnClass="PTRC" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Tr" desc="保护跳闸">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PTRC1.flg_trip" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>保护跳闸</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Str" desc="整组启动">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.COMMON1.flg_fd_dev" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>整组启动</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="低频减载" lnType="NRR_PTUF" lnClass="PTUF" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Str" desc="低频减载起动">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PFRQ_X1.flg_st" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频减载起动</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op" desc="低频减载动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.PFRQ_X1.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频减载动作</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StrVal" desc="低频减载频率">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PFRQ_X1.set_strval" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>Hz</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>45</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>50</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频减载频率</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkVal" desc="低频电压闭锁定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PFRQ_X1.set_blkvol" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>V</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>10</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频电压闭锁定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OpDlTmms" desc="低频减载时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PFRQ_X1.set_opdltm" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>100</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频减载时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="低频减载投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PFRQ_X1.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频减载投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RfBlkVal" desc="低频频率滑差闭锁定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.PFRQ_X1.set_blkdfdt" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>Hz/s</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.3</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>20</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频频率滑差闭锁定值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RfBlkEna" desc="低频减载DF/DT闭锁投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PFRQ_X1.swi_blkdfdt" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频减载DF/DT闭锁投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="低频减载跳闸矩阵">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PFRQ_X1.set_bomap" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2147483647</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频减载跳闸矩阵</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="过流方向" lnType="NRR_RDIR" lnClass="RDIR" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ChrAng" desc="过流继电器特性角">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RDIR1.set_rca" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>deg</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f" >
                                    <Val>-180</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>179</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流继电器特性角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkValA" desc="过流方向电流门槛值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RDIR1.set_mincur" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit" />
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流方向电流门槛值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MinPPV" desc="过流方向电压门槛值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RDIR1.set_minvol" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit"/>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流方向电压门槛值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ROCChrAng" desc="Characteristic Angle ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="NegOCChrAng" desc="Characteristic Angle ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Z0CVal" desc="The compensated zero-sequence impedance">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Z2CVal" desc="The compensated negative-sequence impedance">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ROCTVFailEna" desc="PT断线退电流保护">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RDIR1.swi_tul" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线退电流保护</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="重合闸" lnType="NRR_RREC_P9600" lnClass="RREC" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Str" desc="重合闸保护起动">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.RREC1.flg_st" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸保护起动</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Rec1Tmms" desc="重合闸时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_deadtime1" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Rec2Tmms" desc="二次重合闸时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_deadtime2" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>二次重合闸时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Rec3Tmms" desc="三次重合闸时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_deadtime3" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>三次重合闸时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="PlsTmms" desc="重合闸脉冲保持时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_pls_time" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>4000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸脉冲保持时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RclTmms" desc="重合闸复归时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_rclm_time" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸复归时间</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ClsTmms" desc="重合闸开关检测延时">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_chkcb_time" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>10</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸开关检测延时</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Rec4Tmms" desc="四次重合闸时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_deadtime4" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>四次重合闸时间</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="UseCyc" desc="重合闸次数">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_shots" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸次数</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MaxTmms" desc="Maximum time after fault dection during which autoreclosing is permitted">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op1" desc="一次重合闸动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.RREC1.flg_ar1" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>一次重合闸动作</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op2" desc="二次重合闸动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.RREC1.flg_ar2" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>二次重合闸动作</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op3" desc="三次重合闸动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.RREC1.flg_ar3" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>三次重合闸动作</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Op4" desc="四次重合闸动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.RREC1.flg_ar4" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>四次重合闸动作</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CBClsTmms" desc="重合闸最小合位延时">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_tclose" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>10</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸最小合位延时</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BroadenTmms" desc="重合闸闭锁展宽延时">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_tblk" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>10</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸闭锁展宽延时</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CBHealtTmms" desc="重合闸等待开关准备延时">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_tcbhealthy" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>10</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸等待开关准备延时</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SynRsDlTmms" desc="重合闸同期等待时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_wait_time" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>10</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>600000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸同期等待时间</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SOTFEnTmms" desc="加速段保护开放时间">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_dsr_time" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>加速段保护开放时间</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RecDifAng" desc="重合闸同期角">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_difang" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>deg</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>60</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸同期角</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CBChkEna" desc="重合闸开关检测投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.swi_chkcb" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸开关检测投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="QuickBREna" desc="前加速投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.swi_accbar" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>前加速投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="QuickAREna" desc="后加速投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.swi_accaar" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>后加速投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Enable" desc="重合闸投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="StopRec" desc="停用重合闸">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.swi_blk" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>停用重合闸</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RecChkSyn" desc="重合闸检同期">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.swi_syncchk" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸检同期</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RecChkDea" desc="重合闸检无压">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.swi_energchk" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸检无压</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OUTMATR" desc="重合闸合闸矩阵">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RREC1.set_bomap" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>2147483647</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸合闸矩阵</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="同期检同期" lnType="NRR_RSYN_P9600" lnClass="RSYN" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolCor" desc="Voltage Compact factor">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RteHz" desc="Difference Frequency rate ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VBlk" desc="Voltage Block">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SynVTyp" desc="Synchronousness Voltage  Type">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VoltChkTmms" desc="Voltage Check time delay">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RSynChkTmms" desc="Synchronousness  Check time delay">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SynRsDlTmms" desc="Synchronousness Reset time delay">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TVFailBlkDea" desc="TV failure Block Check Dead Line">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TVFailBlkSyn" desc="TV failure Block Check Synchronousness">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="LnBsDeaEna" desc="重合闸检线无压母无压">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RSYNAT1.swi_dldb" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸检线无压母无压</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BsDeaEna" desc="重合闸检线有压母无压">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RSYNAT1.swi_lldb" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸检线有压母无压</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="LnDeaEna" desc="重合闸检线无压母有压">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RSYNAT1.swi_dllb" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸检线无压母有压</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RecChkSyn" desc="Reclose check synchronousness">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RecChkDea" desc="Reclose check dead line">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="软压板" lnType="NRR_GGIO_SPC" lnClass="GGIO" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO1" desc="低频保护软压板">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi1" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="iec61850m.prj.st.4" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频保护软压板</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO2" desc="停用重合闸软压板">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi2" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVBI1.swi_vebi2" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>停用重合闸软压板</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO3" desc="过流Ⅰ段软压板">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi3" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi3" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi3" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVBI1.swi_vebi3" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅰ段软压板</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO4" desc="零序过流Ⅰ段软压板">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi4" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi4" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi4" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVBI1.swi_vebi4" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅰ段软压板</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO5" desc="前加速保护软压板">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi5" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi5" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi5" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVBI1.swi_vebi5" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>前加速保护软压板</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO6" desc="软压板6">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi6" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi6" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi6" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVBI1.swi_vebi6" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>软压板6</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO7" desc="软压板7">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi7" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi7" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi7" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVBI1.swi_vebi7" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>软压板7</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO8" desc="软压板8">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi8" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi8" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.GVBI1.swi_vebi8" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVBI1.swi_vebi8" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>软压板8</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="PT断线" lnType="NRR_GGIO_VTS" lnClass="GGIO" inst="2">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VPosTVFail" desc="PT断线正序低电压定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RVTS1.set_u1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>V</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>2</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>63.5</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线正序低电压定值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VNegTVFail" desc="PT断线负序电压定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RVTS1.set_u2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>V</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>2</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>63.5</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线负序电压定值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="IpBlk" desc="PT断线相电流门槛">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RVTS1.set_ip" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线相电流门槛</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="I2Blk" desc="PT断线负序电流门槛">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RVTS1.set_i2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.05</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>150</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线负序电流门槛</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TVFailTmms" desc="PT断线报警延时">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RVTS1.set_alm_time" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>10</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线报警延时</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TVFailChkEna" desc="PT断线检测投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RVTS1.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线检测投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="线路PT断线" lnType="NRR_GGIO_VTS" lnClass="GGIO" inst="3">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VPosTVFail" desc="Positive voltage for VTS">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VNegTVFail" desc="Negetive voltage for VTS">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="IpBlk" desc="Phase current block for VTS">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="I2Blk" desc="Negetive current block for VTS">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TVFailTmms" desc="Time delay for VTS">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TVFailChkEna" desc="线路PT断线投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RVTS1P1.swi_en" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>线路PT断线投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="复压" lnType="NRR_GGIO_VCE" lnClass="GGIO" inst="4">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkValV2" desc="过流负序电压定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RVCE1.set_u2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>V</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>2</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>300</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流负序电压定值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkValVpp" desc="低压闭锁定值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="DZ:B01.RVCE1.set_upp" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>V</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>10</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低压闭锁定值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VCETmms" desc="复压动作报警延时">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RVCE1.set_alm_time" />
                            <DAI name="minVal">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="maxVal">
                                <Val>100000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="stepSize">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>复压动作报警延时</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="BlkOthVolEna" desc="过流经其它侧复压闭锁">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RVCE1.swi_ubs" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流经其它侧复压闭锁</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ROCTVFailEna" desc="PT断线退电流保护">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.RVCE1.swi_tul" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线退电流保护</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_GGIO_SPG_SG" lnClass="GGIO" inst="5">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPG01" desc="零序反时限最小时间投入">
                            <DAI name="setVal" sAddr="DZ:B01.PDEF4.swi_minoptm" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序反时限最小时间投入</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPG02" desc="Function 2 enabled">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPG03" desc="Function 3 enabled">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPG04" desc="Function 4 enabled">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPG05" desc="Function 5 enabled">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPG06" desc="Function 6 enabled">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPG07" desc="Function 7 enabled">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPG08" desc="Function 8 enabled">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="动作元件1" lnType="NRR_GGIO_ACT" lnClass="GGIO" inst="6">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ACTSO1" desc="重合闸保护动作">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.RREC1.flg_op" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸保护动作</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ACTSO2" desc="手动录波触发">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.Lcd.rec_manual_trig_flag" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>手动录波触发</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ACTSO3" desc="远方触发录波">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.Iec103.telectrl_wave_trigger" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>远方触发录波</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ACTSO4" desc="开入触发录波">
                            <DAI name="general" sAddr="DZYJ:B01.Wave.BI_trigger_DFR" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入触发录波</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ACTSO5" desc="General indication">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ACTSO6" desc="General indication">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ACTSO7" desc="General indication">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ACTSO8" desc="General indication">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="遥信1" lnType="NRR_GGIO_IND" lnClass="GGIO" inst="7">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind1" desc="断路器位置">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.XCBR1.cb_pos" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>断路器位置</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind2" desc="低频减载投入">
                            <DAI name="stVal" sAddr="iec61850m.prj.st.1" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>低频减载投入</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind3" desc="重合闸停用">
                            <DAI name="stVal" sAddr="iec61850m.prj.st.2" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸停用</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind4" desc="保护启动重合闸">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVIO1.vio13" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>保护启动重合闸</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind5" desc="远方位置">
                            <DAI name="stVal" sAddr="iec61850m.prj.st.0" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>远方位置</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind6" desc="信号复归">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVIO1.vio15" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>信号复归</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind7" desc="装置检修">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVIO1.vio16" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>装置检修</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind8" desc="跳闸保持信号">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.COMMON1.sig_52b_lock" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>跳闸保持信号</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="遥信2" lnType="NRR_GGIO_IND" lnClass="GGIO" inst="8">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind1" desc="合闸保持信号">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.COMMON1.sig_52a_lock" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>合闸保持信号</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind2" desc="跳闸位置">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.XCBR1.pos_open" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>跳闸位置</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind3" desc="合闸位置">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.XCBR1.pos_close" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>合闸位置</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind4" desc="合后位置">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.XCBR1.pos_postcls" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>合后位置</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind5" desc="永跳输入">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GENERAL1.pos_lockout" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>永跳输入</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind6" desc="重合闸充电">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.RREC1.flg_rdy" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>重合闸充电</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind7" desc="开入01">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Dopt_X1_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入01</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind8" desc="开入02">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din1_X2_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入02</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="遥信3" lnType="NRR_GGIO_IND" lnClass="GGIO" inst="9">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind1" desc="开入03">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din2_X3_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入03</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind2" desc="开入04">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din3_X4_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入04</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind3" desc="开入05">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din4_X5_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入05</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind4" desc="开入06">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din5_X6_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入06</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind5" desc="开入07">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din6_X7_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入07</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind6" desc="开入08">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din7_X8_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入08</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind7" desc="开入09">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din8_X9_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入09</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind8" desc="开入10">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din9_X10_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入10</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="遥信4" lnType="NRR_GGIO_IND" lnClass="GGIO" inst="10">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind1" desc="开入11">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din10_X11_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入11</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind2" desc="开入12">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B07.NR4501_Din.Din11_X12_E" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开入12</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind3" desc="过流Ⅰ段投入">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVIO1.vio8" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>过流Ⅰ段投入</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind4" desc="零序过流Ⅰ段投入">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVIO1.vio9" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序过流Ⅰ段投入</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Ind5" desc="前加速投入">
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.GVIO1.vio10" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>前加速投入</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="故障信号1" lnType="NRR_GGIO_ALM" lnClass="GGIO" inst="11">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm1" desc="装置报警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.dsp.vbi_alm" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>装置报警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm2" desc="版本错误报警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.master.version_error" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>版本错误报警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm3" desc="定值区不一致">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.Lcd.section_error" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>定值区不一致</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm4" desc="定值校验出错">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.master.setting_error" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>定值校验出错</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm5" desc="通信传动报警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.Lcd.comm_test_enter" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>通信传动报警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm6" desc="开出传动报警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.Lcd.export_test_enter" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>开出传动报警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm7" desc="对时异常">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.SyncTime.pps_error" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>对时异常</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm8" desc="采样数据异常报警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.OR87.out" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>采样数据异常报警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="故障信号2" lnType="NRR_GGIO_ALM" lnClass="GGIO" inst="12">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm1" desc="事故总信号">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.XCBR1.alm_fault" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>事故总信号</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm2" desc="TWJ异常">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.XCBR1.alm_52b" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>TWJ异常</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm3" desc="线路PT断线报警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.RVTS1P1.alm_vts" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>线路PT断线报警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm4" desc="频率异常">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.MFREQ1.alm_freq" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>频率异常</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm5" desc="PT断线报警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.RVTS1.alm_vts" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>PT断线报警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm6" desc="CT断线报警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.RCTS1.alm_cts" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>CT断线报警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm7" desc="控制回路断线">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.XCBR1.alm_tccs" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>控制回路断线</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm8" desc="接地报警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.TON1.q" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>接地报警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="告警信号1" lnType="NRR_GGIO_ALM" lnClass="GGIO" inst="13">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm1" desc="装置闭锁">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.slave_system_bs" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>装置闭锁</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm2" desc="板卡配置错误">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.master.board_config_error" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>板卡配置错误</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm3" desc="定值超范围">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.Event.setting_out_of_range" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>定值超范围</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm4" desc="定值项变化告警">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.master.setting_need_confirm" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>定值项变化告警</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm5" desc="定值出错">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.COMMON1.alm_setting" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>定值出错</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm6" desc="FPGA故障">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.COMMON1.alm_fpga" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>FPGA故障</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Alm7" desc="采样模块异常">
                            <DAI name="stVal" sAddr="ZZZJ:B01.SAMPLE1.alm_adc_err" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>采样模块异常</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_GGIO_AnIn" lnClass="GGIO" inst="1" prefix="P_RGC">
                        <DOI name="Mod">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn1" desc="Ia与Ib夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TCUR3P1.deg_iab" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ia与Ib夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn2" desc="Ib与Ic夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TCUR3P1.deg_ibc" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ib与Ic夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn3" desc="Ic与Ia夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TCUR3P1.deg_ica" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ic与Ia夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn4" desc="Ua与Ia夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MPHASE1.deg1" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ua与Ia夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn5" desc="Ub与Ib夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MPHASE1.deg2" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ub与Ib夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn6" desc="Uc与Ic夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MPHASE1.deg3" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Uc与Ic夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn7" desc="Uab与Ux夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MPHASE1.deg4" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Uab与Ux夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_MMXU_Mea" lnClass="MMXU" inst="1" prefix="P">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Hz" desc="频率">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MFREQ1.amp_freq" desc="频率" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>频率</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="PhV" desc="保护相电压">
                            <SDI name="phsA" desc="保护电压A相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.amp_ua" desc="电压A相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护电压A相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsB" desc="保护电压B相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.amp_ub" desc="电压B相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护电压B相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsC" desc="保护电压C相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.amp_uc" desc="电压C相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护电压C相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="neut" desc="保护外接零压">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL1.amp_up" desc="线路电压" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护外接零压</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="res" desc="保护自产零压">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.amp_3u0" desc="自产零压" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护自产零压</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>保护相电压</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="A" desc="保护电流">
                            <SDI name="phsA" desc="保护电流A相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TCUR3P1.amp_ia" desc="电流A相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护电流A相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsB" desc="保护电流B相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TCUR3P1.amp_ib" desc="电流B相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护电流B相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsC" desc="保护电流C相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TCUR3P1.amp_ic" desc="电流C相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护电流C相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="neut" desc="保护外接零流">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TCUR1.amp_ip" desc="外接零流" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护外接零流</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="res" desc="保护自产零流">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TCUR3P1.amp_3i0" desc="自产零流" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护自产零流</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>保护电流</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="PPV" desc="保护线电压">
                            <SDI name="phsAB" desc="保护电压AB相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.amp_uab" desc="电压AB相" />
                                    </SDI>
                                    <SDI name="ang">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.deg_uab" desc="Ua与Ub夹角" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <SDI name="units">
                                    <DAI name="SIUnit"/>
                                    <DAI name="multiplier"/>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护电压AB相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsBC" desc="保护电压BC相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.amp_ubc" desc="电压BC相" />
                                    </SDI>
                                    <SDI name="ang">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.deg_ubc" desc="Ub与Uc夹角" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <SDI name="units">
                                    <DAI name="SIUnit"/>
                                    <DAI name="multiplier"/>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护电压BC相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsCA" desc="保护电压CA相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.amp_uca" desc="电压CA相" />
                                    </SDI>
                                    <SDI name="ang">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.deg_uca" desc="Uc与Ua夹角" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <SDI name="units">
                                    <DAI name="SIUnit"/>
                                    <DAI name="multiplier"/>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>保护电压CA相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>保护线电压</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HzBus" desc="Bus Frequency">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OthV" desc="Voltage of Other Side">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_MSQI" lnClass="MSQI" inst="1" prefix="P">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SeqV" desc="Positive,negative,zero sequence voltage">
                            <SDI name="c1" desc="正序电压">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.amp_u1" desc="正序电压" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>正序电压</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="c2" desc="负序电压">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL3P1.amp_u2" desc="负序电压" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>负序电压</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="保护CT额定值" lnType="NRR_TCTR_V1.02" lnClass="TCTR" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ARtg" desc="保护CT额定一次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.TCUR3P1.set_in1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>8000</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>保护CT额定一次值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AmpChB" desc="Current (Sampled value from another channel) ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ARtgSnd" desc="保护CT额定二次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.TCUR3P1.set_in2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>5</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>保护CT额定二次值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ECVTDelay" desc="ECVT Delay time">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTMod" desc="两相式保护CT">
                            <DAI name="setVal" sAddr="ZZCS:B01.TCUR3P1.swi_ctmod" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>两相式保护CT</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="零序电流自产">
                            <DAI name="setVal" sAddr="ZZCS:B01.TCUR3P1.swi_i0cal" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序电流自产</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="NegPol" desc="保护CT负极性">
                            <DAI name="setVal" sAddr="ZZCS:B01.TCUR3P1.swi_ctneg" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>保护CT负极性</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="零序CT额定值" lnType="NRR_TCTR_V1.02" lnClass="TCTR" inst="2">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ARtg" desc="零序CT额定一次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.TCUR1.set_in1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>4000</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序CT额定一次值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AmpChB" desc="Current (Sampled value from another channel) ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ARtgSnd" desc="零序CT额定二次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.TCUR1.set_in2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>5</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序CT额定二次值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ECVTDelay" desc="ECVT Delay time">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTMod" desc="CT MODE">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="Zero sequency current is calculated">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="NegPol" desc="零序CT负极性">
                            <DAI name="setVal" sAddr="ZZCS:B01.TCUR1.swi_ctneg" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序CT负极性</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="母线PT额定值" lnType="NRR_TVTR_V1.01" lnClass="TVTR" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VRtg" desc="母线PT额定一次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.TVOL3P1.set_un1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>V</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier">
                                    <Val>3</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>110</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>母线PT额定一次值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolChB" desc="Voltage (sampled value from another channel) ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VRtgSnd" desc="母线PT额定二次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.TVOL3P1.set_un2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>V</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>100</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>200</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>母线PT额定二次值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TVMod" desc="母线PT接线方式">
                            <DAI name="setVal" sAddr="ZZCS:B01.TVOL3P1.swi_ptmod" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>母线PT接线方式</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroVSlfCalEna" desc="零序电压自产">
                            <DAI name="setVal" sAddr="ZZCS:B01.TVOL3P1.swi_u0cal" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>零序电压自产</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="线路PT额定值" lnType="NRR_TVTR_V1.01" lnClass="TVTR" inst="2">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VRtg" desc="线路PT额定一次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.TVOL1.set_un1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>V</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier">
                                    <Val>3</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>110</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>线路PT额定一次值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolChB" desc="Voltage (sampled value from another channel) ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VRtgSnd" desc="线路PT额定二次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.TVOL1.set_un2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>V</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>10</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>200</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>0.001</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>线路PT额定二次值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TVMod" desc="TV MODE">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroVSlfCalEna" desc="Zero sequency voltage is calculated">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                </LDevice>
                <LDevice inst="CTRL">
                    <LN0 lnType="NRR_LLN0_P9600" lnClass="LLN0" inst="">
                        <DataSet name="dsRelayAin" desc="模拟量">
                            <FCDA ldInst="CTRL" lnClass="GAPC" lnInst="1" doName="DirHar1I0" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="CTRL" lnClass="GAPC" lnInst="1" doName="DirHar5I0" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="CTRL" lnClass="GAPC" lnInst="1" doName="MagHar1I0" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="CTRL" lnClass="GAPC" lnInst="1" doName="MagHar5I0" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="CTRL" lnClass="GAPC" lnInst="1" doName="VolHar1I0" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="CTRL" lnClass="GAPC" lnInst="1" doName="VolHar5I0" daName="mag.f" fc="MX" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsCommState" desc="通信工况信号数据集">
                            <FCDA ldInst="CTRL" prefix="TC1" lnClass="CSWI" lnInst="1" doName="Pos" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="CTRL" prefix="TC2" lnClass="CSWI" lnInst="1" doName="Pos" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="CTRL" prefix="TC3" lnClass="CSWI" lnInst="1" doName="Pos" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="CTRL" prefix="TC4" lnClass="CSWI" lnInst="1" doName="Pos" fc="ST" />
                        </DataSet>
                        <ReportControl name="urcbRelayAin" datSet="dsRelayAin" intgPd="30000" rptID="CTRL/LLN0$RP$urcbRelayAin" confRev="1" buffered="false" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" period="true" />
                            <OptFields seqNum="true" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="false" entryID="false" configRef="false" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <ReportControl name="brcbCommState" datSet="dsCommState" intgPd="0" rptID="CTRL/LLN0$BR$brcbCommState" confRev="1" buffered="true" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" qchg="false" dupd="false" period="true" />
                            <OptFields seqNum="true" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="true" entryID="true" configRef="true" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="LEDRs" desc="LED reset ">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DelayTRtg" desc="SV Delay time">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <SettingControl numOfSGs="2" actSG="1" />
                    </LN0>
                    <LN lnType="NRR_LPHD_P9600" lnClass="LPHD" inst="1">
                        <DOI name="RsStat" desc="Reset device statistics">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SettingGrp" desc="Setting Group">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ActSGST" desc="Active Setting Group">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DeviceName" desc="Device Name">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_CSWI_V1.01" lnClass="CSWI" inst="1" prefix="TC1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Rem" desc="Local operation">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Pos" desc="遥控1双位置输出">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="iec61850m.prj.co.0" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>遥控1双位置输出</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaOpn" desc="Remote Enable Open">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaCls" desc="Remote Enable Close">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnOpnOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnClsOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_CSWI_V1.01" lnClass="CSWI" inst="1" prefix="TC2">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Rem" desc="Local operation">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Pos" desc="遥控2双位置输出">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal"  />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal"  />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="iec61850m.prj.co.1" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>遥控2双位置输出</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaOpn" desc="Remote Enable Open">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaCls" desc="Remote Enable Close">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnOpnOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnClsOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_CSWI_V1.01" lnClass="CSWI" inst="1" prefix="TC3">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Rem" desc="Local operation">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Pos" desc="遥控3双位置输出">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="iec61850m.prj.co.2" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>遥控3双位置输出</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaOpn" desc="Remote Enable Open">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaCls" desc="Remote Enable Close">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnOpnOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnClsOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_CSWI_V1.01" lnClass="CSWI" inst="1" prefix="TC4">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Rem" desc="Local operation">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Pos" desc="遥控4双位置输出">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="iec61850m.prj.co.3" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>遥控4双位置输出</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaOpn" desc="Remote Enable Open">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaCls" desc="Remote Enable Close">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnaOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnOpnOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RemEnClsOp" desc="Remote Enable Operate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_GAPC_V1.01" lnClass="GAPC" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO" desc="跳闸位置">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="YK:LINE:B01.DigitalOrder1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="YK:LINE:B01.DigitalOrder1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="YK:LINE:B01.DigitalOrder1" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.XCBR1.pos_open" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>跳闸位置</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DPCSO" desc="Double point controllable status output">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ISCSO" desc="Integer status controllable status output">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirHar1I0" desc="接地数据_零序基波方向">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.ground_dir1" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>接地数据_零序基波方向</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DirHar5I0" desc="接地数据_零序5次方向">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.ground_dir5" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>接地数据_零序5次方向</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MagHar1I0" desc="接地数据_零流基波值">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.ground_i01" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>接地数据_零流基波值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MagHar5I0" desc="接地数据_零流5次值">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.ground_i05" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>接地数据_零流5次值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolHar1I0" desc="接地数据_零压基波值">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.ground_u01" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>接地数据_零压基波值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="VolHar5I0" desc="接地数据_零压5次值">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.ground_u05" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>接地数据_零压5次值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                </LDevice>
                <LDevice inst="MEAS">
                    <LN0 lnType="NRR_LLN0_P9600" lnClass="LLN0" inst="">
                        <DataSet name="dsAin" desc="遥测数据集">
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="Hz" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.phsA" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.phsB" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.phsC" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.net" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PhV.res" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="A.phsA" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="A.phsB" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="A.phsC" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="A.neut" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsAB" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsAB" daName="cVal.ang.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsBC" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsBC" daName="cVal.ang.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsCA" daName="cVal.mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="PPV.phsCA" daName="cVal.ang.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="TotW" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="TotVAr" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M" lnClass="MMXU" lnInst="1" doName="TotPF" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn1" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn2" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn3" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn4" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn1" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn2" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn3" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn4" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn5" daName="mag.f" fc="MX" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" prefix="M_RGC" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="AnIn6" daName="mag.f" fc="MX" />
                        </DataSet>
                        <DataSet name="dsParameter" desc="设备参数定值">
                            <FCDA ldInst="MEAS" lnClass="TCTR" lnInst="1" doName="ARtg" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" lnClass="TCTR" lnInst="1" doName="ARtgSnd" fc="SP" />
                            <FCDA ldInst="MEAS" lnClass="TCTR" lnInst="1" doName="CTMod" fc="SP" />
                        </DataSet>
                        <ReportControl name="urcbAin" datSet="dsAin" intgPd="30000" rptID="MEAS/LLN0$RP$urcbAin" confRev="1" buffered="false" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" period="true" />
                            <OptFields seqNum="true" timeStamp="false" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="false" entryID="false" configRef="false" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="LEDRs" desc="LED reset ">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DelayTRtg" desc="SV Delay time">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <SettingControl numOfSGs="2" actSG="1" />
                    </LN0>
                    <LN lnType="NRR_LPHD_P9600" lnClass="LPHD" inst="1">
                        <DOI name="RsStat" desc="Reset device statistics">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SettingGrp" desc="Setting Group">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ActSGST" desc="Active Setting Group">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DeviceName" desc="Device Name">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_GGIO_AnIn" lnClass="GGIO" inst="1">
                        <DOI name="Mod">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn1" desc="反向有功电度">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_rev_kwh" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>反向有功电度</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn2" desc="反向无功电度">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_rev_kvarh" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>反向无功电度</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn3" desc="正向有功电度">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_fwd_kwh" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>正向有功电度</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn4" desc="正向无功电度">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_fwd_kvarh" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>正向无功电度</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_GGIO_AnIn" lnClass="GGIO" inst="1" prefix="M_RGC">
                        <DOI name="Mod">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn1" desc="Ia与Ib夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.deg_iab" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ia与Ib夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn2" desc="Ib与Ic夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.deg_ibc" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ib与Ic夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn3" desc="Ic与Ia夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.deg_ica" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ic与Ia夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn4" desc="Ua与Ia夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.deg_uaia" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ua与Ia夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn5" desc="Ub与Ib夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.deg_ubib" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Ub与Ib夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AnIn6" desc="Uc与Ic夹角">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.deg_ucic" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>Uc与Ic夹角</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN lnType="NRR_MMXU_Mea" lnClass="MMXU" inst="1" prefix="M">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="Hz" desc="频率">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MFREQ1.amp_freq" desc="频率" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>频率</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="PhV" desc="测量相电压">
                            <SDI name="phsA" desc="测量电压A相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_ua" desc="电压A相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量电压A相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsB" desc="测量电压B相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_ub" desc="电压B相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量电压B相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsC" desc="测量电压C相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_uc" desc="电压C相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量电压C相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="neut" desc="测量外接零压">
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量外接零压</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="net" desc="测量线路电压">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.TVOL1.a1_amp_up" desc="一次线路电压" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量线路电压</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="res" desc="测量自产零压">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_3u0" desc="自产零压" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量自产零压</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>测量相电压</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="A" desc="测量电流">
                            <SDI name="phsA" desc="测量电流A相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_ia" desc="电流A相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量电流A相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsB" desc="测量电流B相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_ib" desc="电流B相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量电流B相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsC" desc="测量电流C相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_ic" desc="电流C相" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量电流C相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="neut" desc="测量外接零流">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_ip" desc="外接零流" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量外接零流</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="res" desc="测量自产零流">
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量自产零流</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>测量电流</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="PPV" desc="测量线电压">
                            <SDI name="phsAB" desc="测量电压AB相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_uab" desc="电压AB相" />
                                    </SDI>
                                    <SDI name="ang">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.deg_uab" desc="Ua与Ub夹角" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <SDI name="units">
                                    <DAI name="SIUnit"/>
                                    <DAI name="multiplier"/>
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量电压AB相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsBC" desc="测量电压BC相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_ubc" desc="电压BC相" />
                                    </SDI>
                                    <SDI name="ang">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.deg_ubc" desc="Ub与Uc夹角" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <SDI name="units">
                                    <DAI name="SIUnit" />
                                    <DAI name="multiplier" />
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量电压BC相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="phsCA" desc="测量电压CA相">
                                <SDI name="cVal">
                                    <SDI name="mag">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_mag_uca" desc="电压CA相" />
                                    </SDI>
                                    <SDI name="ang">
                                        <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.deg_uca" desc="Uc与Ua夹角" />
                                    </SDI>
                                </SDI>
                                <SDI name="units">
                                    <DAI name="SIUnit" />
                                    <DAI name="multiplier" />
                                </SDI>
                                <DAI name="dU">
                                    <Val>测量电压CA相</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>测量线电压</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TotW" desc="有功功率">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_tot_p" desc="有功功率" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>有功功率</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TotVAr" desc="无功功率">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.a1_tot_q" desc="无功功率" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>无功功率</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="TotPF" desc="功率因数">
                            <SDI name="mag">
                                <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.MMETER1.tot_pf" desc="功率因数" />
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>功率因数</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="HzBus" desc="Bus Frequency">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="OthV" desc="Voltage of Other Side">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="测量CT额定值" lnType="NRR_TCTR_V1.01" lnClass="TCTR" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ARtg" desc="测量CT额定一次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.MMETER1.set_in1" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f" >
                                    <Val>0</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f" >
                                    <Val>8000</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>测量CT额定一次值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="AmpChB" desc="Current (Sampled value from another channel) ">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ARtgSnd" desc="测量CT额定二次值">
                            <SDI name="setMag">
                                <DAI name="f" sAddr="ZZCS:B01.MMETER1.set_in2" />
                            </SDI>
                            <SDI name="units">
                                <DAI name="SIUnit">
                                    <Val>A</Val>
                                </DAI>
                                <DAI name="multiplier"/>
                            </SDI>
                            <SDI name="minVal">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="maxVal">
                                <DAI name="f" >
                                    <Val>5</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <SDI name="stepSize">
                                <DAI name="f">
                                    <Val>1</Val>
                                </DAI>
                            </SDI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>测量CT额定二次值</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ECVTDelay" desc="ECVT Delay time">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="CTMod" desc="两相式测量CT">
                            <DAI name="setVal" sAddr="ZZCS:B01.MMETER1.swi_ctmod" />
                            <DAI name="dU">
                                <Val>两相式测量CT</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ZroASlfCalEna" desc="Zero sequency current is calculated">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                </LDevice>
                <LDevice inst="LD0">
                    <LN0 lnType="NRR_LLN0_P9600" lnClass="LLN0" inst="">
                        <DataSet name="dsRelayEna" desc="软压板数据集">
                            <FCDA ldInst="LD0" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="SPCSO1" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="LD0" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="SPCSO2" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="LD0" lnClass="GGIO" lnInst="1" doName="SPCSO3" fc="ST" />
                        </DataSet>
                        <ReportControl name="brcbRelayEna" datSet="dsRelayEna" intgPd="0" rptID="LD0/LLN0$BR$brcbRelayEna" confRev="1" buffered="true" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" qchg="false" dupd="false" period="true" />
                            <OptFields seqNum="true" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="true" entryID="true" configRef="true" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="LEDRs" desc="LED reset ">
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="YK:B01.61850_signal_rst" />
                            </SDI>
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>1</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DelayTRtg" desc="SV Delay time">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <SettingControl numOfSGs="2" actSG="1" />
                    </LN0>
                    <LN lnType="NRR_LPHD_P9600" lnClass="LPHD" inst="1">
                        <DOI name="RsStat" desc="Reset device statistics">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SettingGrp" desc="Setting Group">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ActSGST" desc="Active Setting Group">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DeviceName" desc="Device Name">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="压板1" lnType="NRR_GGIO_SPC" lnClass="GGIO" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO1" desc="远方修改定值">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.Iec61850.remote_modify_set" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.Iec61850.remote_modify_set" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.Iec61850.remote_modify_set" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.Iec61850.remote_modify_set" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>远方修改定值</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO2" desc="远方投退软压板">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.Iec61850.remote_control_goose" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.Iec61850.remote_control_goose" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.Iec61850.remote_control_goose" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.Iec61850.remote_control_goose" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>远方投退软压板</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO3" desc="远方切换定值区">
                            <SDI name="SBOw">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.Iec61850.remote_control_setno" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Oper">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.Iec61850.remote_control_setno" />
                            </SDI>
                            <SDI name="Cancel">
                                <DAI name="ctlVal" sAddr="RYB:B01.Iec61850.remote_control_setno" />
                            </SDI>
                            <DAI name="stVal" sAddr="YX:B01.Iec61850.remote_control_setno" />
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>4</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="dU">
                                <Val>远方切换定值区</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO4" desc="General indication ">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO5" desc="General indication ">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO6" desc="General indication ">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO7" desc="General indication ">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SPCSO8" desc="General indication (binary input) ">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                </LDevice>
                <LDevice inst="RCD">
                    <LN0 lnType="NRR_LLN0_P9600" lnClass="LLN0" inst="">
                        <DataSet name="dsRelayRec" desc="保护故障报告信息">
                            <FCDA ldInst="RCD" lnClass="RDRE" lnInst="1" doName="RcdMade" fc="ST" />
                            <FCDA ldInst="RCD" lnClass="RDRE" lnInst="1" doName="FltNum" fc="ST" />
                        </DataSet>
                        <ReportControl name="brcbRelayRec" datSet="dsRelayRec" intgPd="0" rptID="RCD/LLN0$BR$brcbRelayRec" confRev="1" buffered="true" bufTime="0">
                            <TrgOps dchg="true" qchg="false" dupd="false" period="true" />
                            <OptFields seqNum="true" timeStamp="true" dataSet="true" reasonCode="true" dataRef="true" entryID="true" configRef="true" />
                            <RptEnabled max="16" />
                        </ReportControl>
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="LEDRs" desc="LED reset ">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DelayTRtg" desc="SV Delay time">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <SettingControl numOfSGs="2" actSG="1" />
                    </LN0>
                    <LN lnType="NRR_LPHD_P9600" lnClass="LPHD" inst="1">
                        <DOI name="RsStat" desc="Reset device statistics">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="SettingGrp" desc="Setting Group">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="ActSGST" desc="Active Setting Group">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="DeviceName" desc="Device Name">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                    <LN desc="录波" lnType="NRR_RDRE" lnClass="RDRE" inst="1">
                        <DOI name="Mod" desc="Mode">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RcdTrg" desc="Trigger recorder">
                            <DAI name="ctlModel">
                                <Val>0</Val>
                            </DAI>
                            <DAI name="sboTimeout">
                                <Val>30000</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="RcdMade" desc="录波完成">
                            <DAI name="dU">
                                <Val>录波完成</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="FltNum" desc="故障序号">
                            <DAI name="dU">
                                <Val>故障序号</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="NofUpdate">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="MaxFaultValA">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                        <DOI name="FaultI0ValA">
                            <DAI name="dataNs">
                                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
                            </DAI>
                        </DOI>
                    </LN>
                </LDevice>
            </Server>
        </AccessPoint>
    </IED>
    <DataTypeTemplates>
        <LNodeType id="NRR_LLN0_P9600" desc="LLN0" lnClass="LLN0">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="Loc" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="Local operation" />
            <DO name="LEDRs" type="CN_SPC_DC" ext:eOption="O" desc="LED reset " />
            <DO name="DelayTRtg" type="CN_SAV_EX" ext:eOption="E" desc="SV Delay time" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_GGIO_SPC" lnClass="GGIO">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="SPCSO1" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="General indication " />
            <DO name="SPCSO2" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="General indication " />
            <DO name="SPCSO3" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="General indication " />
            <DO name="SPCSO4" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="General indication " />
            <DO name="SPCSO5" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="General indication " />
            <DO name="SPCSO6" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="General indication " />
            <DO name="SPCSO7" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="General indication " />
            <DO name="SPCSO8" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="General indication (binary input) " />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_TVTR_V1.01" lnClass="TVTR">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="EEHealth" type="CN_INS_Health" ext:eOption="O" desc="External equipment health " />
            <DO name="EEName" type="CN_DPL" ext:eOption="O" desc="External equipment name plate " />
            <DO name="Vol" type="CN_SAV" ext:eOption="M" desc="Voltage (sampled value) " />
            <DO name="FuFail" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="TVTR fuse failure " />
            <DO name="VRtg" type="CN_ASG_SP" desc="Rated Voltage" />
            <DO name="HzRtg" type="CN_ASG_SP" desc="Rated frequency" />
            <DO name="VolChB" type="CN_SAV_EX" ext:eOption="E" desc="Voltage (sampled value from another channel) " />
            <DO name="VRtgSnd" type="CN_ASG_SP_EX" desc="Secondary Rated Voltage" />
            <DO name="TVMod" type="CN_SPG_SP_EX" desc="TV MODE" />
            <DO name="ZroVSlfCalEna" type="CN_SPG_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Zero sequency voltage is calculated" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_TCTR_V1.02" lnClass="TCTR">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="EEHealth" type="CN_INS_Health" ext:eOption="O" desc="External equipment health " />
            <DO name="EEName" type="CN_DPL" ext:eOption="O" desc="External equipment name plate " />
            <DO name="Amp" type="CN_SAV" ext:eOption="M" desc="Current (Sampled value) " />
            <DO name="ARtg" type="CN_ASG_SP" desc="Rated Current" />
            <DO name="HzRtg" type="CN_ASG_SP" desc="Rated Frequency" />
            <DO name="AmpChB" type="CN_SAV_EX" ext:eOption="E" desc="Current (Sampled value from another channel) " />
            <DO name="ARtgSnd" type="CN_ASG_SP_EX" desc="Secondary Rated Current" />
            <DO name="ECVTDelay" type="CN_ASG_SG_EX" desc="ECVT Delay time" />
            <DO name="CTMod" type="CN_SPG_SP_EX" desc="CT MODE" />
            <DO name="ZroASlfCalEna" type="CN_SPG_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Zero sequency current is calculated" />
            <DO name="NegPol" type="CN_SPG_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Negtive polarity" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_GGIO_VTS" lnClass="GGIO">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="VPosTVFail" type="CN_ASG_SG_EX" desc="Positive voltage for VTS" />
            <DO name="VNegTVFail" type="CN_ASG_SG_EX" desc="Negetive voltage for VTS" />
            <DO name="IpBlk" type="CN_ASG_SG_EX" desc="Phase current block for VTS" />
            <DO name="I2Blk" type="CN_ASG_SG_EX" desc="Negetive current block for VTS" />
            <DO name="TVFailTmms" type="CN_ING_SG_EX" desc="Time delay for VTS" />
            <DO name="TVFailChkEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="TV Failure Check Enable" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_GGIO_VCE" lnClass="GGIO">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="BlkValV2" type="CN_ASG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Negetive voltage block " />
            <DO name="BlkValVpp" type="CN_ASG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Phase to phase voltage block " />
            <DO name="VCETmms" type="CN_ING_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Voltage control element operate timer " />
            <DO name="BlkOthVolEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Block by other side " />
            <DO name="ROCTVFailEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="VTS disable DOCEF " />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_RDIR" lnClass="RDIR">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="Dir" type="CN_ACD" ext:eOption="M " desc="Direction " />
            <DO name="ChrAng" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O " desc="Characteristic Angle " />
            <DO name="MinFwdAng" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O " desc="Minimum phase angle in Forward direction " />
            <DO name="MinRvAng" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O " desc="Minimum phase angle in Reverse direction " />
            <DO name="MaxFwdAng" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O " desc="Maximum phase angle in Forward direction " />
            <DO name="MaxRvAng" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O " desc="Maximum phase angle in Reverse direction " />
            <DO name="BlkValA" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O " desc="Minimum operating current " />
            <DO name="BlkValV" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O " desc="Minimum operating voltage " />
            <DO name="MinPPV" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O" desc="Min Phase-Phase Voltage" />
            <DO name="ROCChrAng" type="CN_ASG_SG_EX" ext:eOption="O " desc="Characteristic Angle " />
            <DO name="NegOCChrAng" type="CN_ASG_SG_EX" ext:eOption="O " desc="Characteristic Angle " />
            <DO name="Z0CVal" type="CN_ASG_SG_EX" ext:eOption="O " desc="The compensated zero-sequence impedance" />
            <DO name="Z2CVal" type="CN_ASG_SG_EX" ext:eOption="O " desc="The compensated negative-sequence impedance" />
            <DO name="ROCTVFailEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="VTS disable DOC" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_PTOC_V1.01" lnClass="PTOC">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" desc="Name Plate" />
            <DO name="Str" type="CN_ACD" desc="Start " />
            <DO name="Op" type="CN_ACT_3P" transient="true" desc="Operate " />
            <DO name="StrVal" type="CN_ASG_SG" desc="Start Value " />
            <DO name="RsDlTmms" type="CN_ING_SG" desc="Reset Delay Time " />
            <DO name="MinOpTmms" type="CN_ING_SG" desc="Minimum Operate Time " />
            <DO name="OpDlTmms" type="CN_ING_SG" desc="Operate Delay Time " />
            <DO name="TmMult" type="CN_ASG_SG" desc="current time factor" />
            <DO name="TypRsCrv" type="CN_ING_SG" desc="Type of Reset Curve" />
            <DO name="DirMod" type="CN_ING_SG" desc="Direction Mode " />
            <DO name="BlkValA" type="CN_ASG_SG" desc="Block Value (Maximum operating current) " />
            <DO name="RsMult" type="CN_ASG_SG_EX" desc="Overload reset multiplier" />
            <DO name="StrMult" type="CN_ASG_SG_EX" desc="Start Value " />
            <DO name="CTmMult" type="CN_ASG_SG_EX" desc="Cold load pickup Time multiplier" />
            <DO name="COpDlTmms" type="CN_ING_SG_EX" desc="Cold load pickup Operate Delay Time " />
            <DO name="InvertMod" type="CN_ING_SG_EX" desc="Invert Time Mode " />
            <DO name="ConsK" type="CN_ASG_SG_EX" desc="The constant K" />
            <DO name="ConsC" type="CN_ASG_SG_EX" desc="The constant C" />
            <DO name="ConsAlpha" type="CN_ASG_SG_EX" desc="The constant Alpha" />
            <DO name="VolBlkEna" type="CN_SPG_SG_EX" desc="Voltage Block Enable" />
            <DO name="DirBlkEna" type="CN_SPG_SG_EX" desc="Direction Block Enable" />
            <DO name="HaBlkEna" type="CN_SPG_SG_EX" desc="Harmonica Block Enable" />
            <DO name="ZroASlfCalEna" type="CN_SPG_SG_EX" desc="Zero sequency current is calculated" />
            <DO name="BlkRecEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Block Reclose Enable" />
            <DO name="Enable" type="CN_SPG_SG_EX" desc="Enable" />
            <DO name="OUTMATR" type="CN_ING_SG_EX" desc="Output Matrix" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_PTUF" lnClass="PTUF">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="Str" type="CN_ACD" ext:eOption="M" desc="Start " />
            <DO name="Op" type="CN_ACT_3P" ext:eOption="M" desc="Operate " />
            <DO name="StrVal" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O" desc="Start Value (frequency) " />
            <DO name="BlkVal" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O" desc="Blocked Voltage Value" />
            <DO name="BlkV" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="Blocked because of voltage" />
            <DO name="OpDlTmms" type="CN_ING_SG" ext:eOption="O" desc="Operate Delay Time " />
            <DO name="RsDlTmms" type="CN_ING_SG" ext:eOption="O" desc="Reset Delay Time" />
            <DO name="Enable" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Enable" />
            <DO name="RfBlkVal" type="CN_ASG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Df/Dt Blocked Value" />
            <DO name="RfBlkEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Df/Dt Blocked Enable" />
            <DO name="OUTMATR" type="CN_ING_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Output Matrix" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_RSYN_P9600" lnClass="RSYN">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="Rel" type="CN_SPS" ext:eOption="M " desc="Release " />
            <DO name="VInd" type="CN_SPS" ext:eOption="O " desc="Voltage Difference Indicator " />
            <DO name="AngInd" type="CN_SPS" ext:eOption="O " desc="Angle Difference Indicator " />
            <DO name="HzInd" type="CN_SPS" ext:eOption="O " desc="Frequency Difference Indicator " />
            <DO name="SynPrg" type="CN_SPS" ext:eOption="O " desc="Synchronising in progress " />
            <DO name="DifVClc" type="CN_MV" ext:eOption="O " desc="Calculated Difference in Voltage " />
            <DO name="DifHzClc" type="CN_MV" ext:eOption="O " desc="Calculated Difference in Frequency " />
            <DO name="DifAngClc" type="CN_MV" ext:eOption="O " desc="Calculated Difference of Phase Angle " />
            <DO name="DifV" type="CN_ASG_SP" ext:eOption="O " desc="Difference Voltage " />
            <DO name="DifHz" type="CN_ASG_SP" ext:eOption="O " desc="Difference Frequency " />
            <DO name="DifAng" type="CN_ASG_SP" ext:eOption="O " desc="Difference Phase Angle " />
            <DO name="AngCor" type="CN_ASG_SP" ext:eOption="O " desc="Compensate Angle " />
            <DO name="LivBusVal" type="CN_ASG_SP" ext:eOption="O " desc="Live Bus Value " />
            <DO name="DeaBusVal" type="CN_ASG_SP" ext:eOption="O " desc="Dead Bus Value " />
            <DO name="BkrTmms" type="CN_ING_SP" ext:eOption="O " desc="Closing time of breaker " />
            <DO name="LivDeaMod" type="CN_ING_LivDeaMod_SP" ext:eOption="O " desc="Live Dead Mode " />
            <DO name="VolCor" type="CN_ASG_SP_EX" ext:eOption="E " desc="Voltage Compact factor" />
            <DO name="RteHz" type="CN_ASG_SP_EX" ext:eOption="E " desc="Difference Frequency rate " />
            <DO name="VBlk" type="CN_ASG_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Voltage Block" />
            <DO name="SynVTyp" type="CN_ING_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Synchronousness Voltage  Type" />
            <DO name="VoltChkTmms" type="CN_ING_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Voltage Check time delay" />
            <DO name="RSynChkTmms" type="CN_ING_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Synchronousness  Check time delay" />
            <DO name="SynRsDlTmms" type="CN_ING_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Synchronousness Reset time delay" />
            <DO name="TVFailBlkDea" type="CN_SPG_SP_EX" ext:eOption="E" desc="TV failure Block Check Dead Line" />
            <DO name="TVFailBlkSyn" type="CN_SPG_SP_EX" ext:eOption="E" desc="TV failure Block Check Synchronousness" />
            <DO name="LnBsDeaEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="En_DdB_DdL_AR" />
            <DO name="BsDeaEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="En_DdB_LvL_AR" />
            <DO name="LnDeaEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="En_LvB_DdL_AR" />
            <DO name="RecChkSyn" type="CN_SPG_SP_EX" desc="Reclose check synchronousness" />
            <DO name="RecChkDea" type="CN_SPG_SP_EX" desc="Reclose check dead line" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_RREC_P9600" lnClass="RREC">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="Str" type="CN_ACD" transient="true" ext:eOption="O" desc="In progress" />
            <DO name="Op" type="CN_ACT" transient="true" ext:eOption="M" desc="Operate" />
            <DO name="OpCls" type="CN_ACT" transient="true" ext:eOption="M" desc="Operate" />
            <DO name="AutoRecSt" type="CN_INS_ARST" ext:eOption="M" desc="Auto Reclosing Status " />
            <DO name="Rec1Tmms" type="CN_ING_SG" desc="Reclos Time for shot 1" />
            <DO name="Rec2Tmms" type="CN_ING_SG" desc="Reclos Time for shot 2" />
            <DO name="Rec3Tmms" type="CN_ING_SG" desc="Reclos Time for shot 3" />
            <DO name="PlsTmms" type="CN_ING_SG" desc="Close Pulse Time" />
            <DO name="RclTmms" type="CN_ING_SG" desc="Reclaim Time" />
            <DO name="ClsTmms" type="CN_ING_SG_EX" desc="Time the breaker has to stay closed for successful autoreclosing" />
            <DO name="Rec4Tmms" type="CN_ING_SG_EX" desc="Reclos Time for shot 4" />
            <DO name="UseCyc" type="CN_ING_SG_EX" desc="User actual set maximum number of Reclose cycles" />
            <DO name="MaxTmms" type="CN_ING_SG_EX" desc="Maximum time after fault dection during which autoreclosing is permitted" />
            <DO name="Op1" type="CN_ACT_EX" transient="true" ext:eOption="E" desc="Operate" />
            <DO name="Op2" type="CN_ACT_EX" transient="true" ext:eOption="E" desc="Operate" />
            <DO name="Op3" type="CN_ACT_EX" transient="true" ext:eOption="E" desc="Operate" />
            <DO name="Op4" type="CN_ACT_EX" transient="true" ext:eOption="E" desc="Operate" />
            <DO name="CBClsTmms" type="CN_ING_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Wait CB close time" />
            <DO name="BroadenTmms" type="CN_ING_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Extend block AR time" />
            <DO name="CBHealtTmms" type="CN_ING_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Wait CB healthy time" />
            <DO name="SynRsDlTmms" type="CN_ING_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Synchronousness Reset time delay" />
            <DO name="SOTFEnTmms" type="CN_ING_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Timer to enable switch onto fault" />
            <DO name="RecDifAng" type="CN_ASG_SG_EX" desc="Reclose Angle" />
            <DO name="CBChkEna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Check CB status" />
            <DO name="QuickBREna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Speedup before auto recloser" />
            <DO name="QuickAREna" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Speedup after auto recloser" />
            <DO name="Enable" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Recloser Enabled" />
            <DO name="StopRec" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Recloser Stoped" />
            <DO name="RecChkSyn" type="CN_SPG_SG_EX" desc="Reclose check synchronousness" />
            <DO name="RecChkDea" type="CN_SPG_SG_EX" desc="Reclose check dead line" />
            <DO name="OUTMATR" type="CN_ING_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Output Matrix" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_LPHD_P9600" lnClass="LPHD">
            <DO name="PhyNam" type="CN_DPL" ext:eOption="M" desc="Physical device name plate" />
            <DO name="PhyHealth" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Physical device health" />
            <DO name="OutOv" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="Output communications buffer overflow" />
            <DO name="Proxy" type="CN_SPS" ext:eOption="M" desc="Indicates if this LN is a proxy" />
            <DO name="InOv" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="Input communications buffer overflow" />
            <DO name="NumPwrUp" type="CN_INS" ext:eOption="O" desc="Number of Power ups" />
            <DO name="WrmStr" type="CN_INS" ext:eOption="O" desc="Number of Warm Starts" />
            <DO name="WacTrg" type="CN_INS" ext:eOption="O" desc="Number of watchdog device resets detected" />
            <DO name="PwrUp" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="Power Up detected" />
            <DO name="PwrDn" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="Power Down detected" />
            <DO name="PwrSupAlm" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="External power supply alarm" />
            <DO name="RsStat" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="Reset device statistics" />
            <DO name="SettingGrp" type="CN_ING_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Setting Group" />
            <DO name="ActSGST" type="CN_MV_EX" ext:eOption="E" desc="Active Setting Group" />
            <DO name="DeviceName" type="CN_STG_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Device Name" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_PTRC_P9600" lnClass="PTRC">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="Tr" type="CN_ACT_3P" ext:eOption="C" desc="Trip " />
            <DO name="Op" type="CN_ACT_3P" ext:eOption="C" desc="Operate" />
            <DO name="Str" type="CN_ACD" ext:eOption="O" desc="Sum of all connected Logical Nodes " />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_GGIO_SPG_SG" lnClass="GGIO">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="SPG01" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Function 1 enabled" />
            <DO name="SPG02" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Function 2 enabled" />
            <DO name="SPG03" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Function 3 enabled" />
            <DO name="SPG04" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Function 4 enabled" />
            <DO name="SPG05" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Function 5 enabled" />
            <DO name="SPG06" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Function 6 enabled" />
            <DO name="SPG07" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Function 7 enabled" />
            <DO name="SPG08" type="CN_SPG_SG_EX" ext:eOption="E" desc="Function 8 enabled" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_MMXU_Mea" lnClass="MMXU">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="Hz" type="CN_MV" ext:eOption="O" desc="Line Frequency" />
            <DO name="PhV" type="CN_WYE_ALL" ext:eOption="O" />
            <DO name="A" type="CN_WYE_ALL" ext:eOption="O" />
            <DO name="PPV" type="CN_DEL" ext:eOption="O" desc="Line Voltage" />
            <DO name="TotW" type="CN_MV" ext:eOption="O" desc="P" />
            <DO name="TotVAr" type="CN_MV" ext:eOption="O" desc="Q" />
            <DO name="TotVA" type="CN_MV" ext:eOption="O" desc="S" />
            <DO name="TotPF" type="CN_MV" ext:eOption="O" desc="PF" />
            <DO name="HzBus" type="CN_MV_EX" ext:eOption="E" desc="Bus Frequency" />
            <DO name="OthV" type="CN_CMV_EX" ext:eOption="E" desc="Voltage of Other Side" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_MSQI" lnClass="MSQI">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="SeqA" type="CN_SEQ" ext:eOption="O" desc="Positive,negative,zero sequence current" />
            <DO name="SeqV" type="CN_SEQ" ext:eOption="O" desc="Positive,negative,zero sequence voltage" />
            <DO name="ImbA" type="CN_WYE" ext:eOption="O" />
            <DO name="ImbPPV" type="CN_DEL" ext:eOption="O" desc="Unbanlance Phase to phase Voltage" />
            <DO name="ImbV" type="CN_WYE" ext:eOption="O" />
            <DO name="ImbZroA" type="CN_MV" ext:eOption="O" desc="Unbanlance zero sequence current" />
            <DO name="ImbZroV" type="CN_MV" ext:eOption="O" desc="Unbanlance zero sequence voltage" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_GGIO_AnIn" lnClass="GGIO">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL" ext:eOption="M" />
            <DO name="AnIn1" type="CN_MV" ext:eOption="O" />
            <DO name="AnIn2" type="CN_MV" ext:eOption="O" />
            <DO name="AnIn3" type="CN_MV" ext:eOption="O" />
            <DO name="AnIn4" type="CN_MV" ext:eOption="O" />
            <DO name="AnIn5" type="CN_MV" ext:eOption="O" />
            <DO name="AnIn6" type="CN_MV" ext:eOption="O" />
            <DO name="AnIn7" type="CN_MV" ext:eOption="O" />
            <DO name="AnIn8" type="CN_MV" ext:eOption="O" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_CSWI_V1.01" lnClass="CSWI">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL" desc="Name Plate" />
            <DO name="Loc" type="CN_SPS" desc="Local operation" />
            <DO name="Rem" type="CN_SPS_EX" desc="Local operation" />
            <DO name="Pos" type="CN_DPC" desc="Switch, general" />
            <DO name="OpOpn" type="CN_ACT" desc="GOOSE Open" />
            <DO name="OpCls" type="CN_ACT" desc="GOOSE Close" />
            <DO name="RemEnaOpn" type="CN_ACT_EX" desc="Remote Enable Open" />
            <DO name="RemEnaCls" type="CN_ACT_EX" desc="Remote Enable Close" />
            <DO name="RemEnaOp" type="CN_ACT_EX" desc="Remote Enable Operate" />
            <DO name="RemEnOpnOp" type="CN_ACT_EX" desc="Remote Enable Operate" />
            <DO name="RemEnClsOp" type="CN_ACT_EX" desc="Remote Enable Operate" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_GAPC_V1.01" lnClass="GAPC">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="SPCSO" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="Single point controllable status output" />
            <DO name="DPCSO" type="CN_DPC" ext:eOption="O" desc="Double point controllable status output" />
            <DO name="ISCSO" type="CN_INC" ext:eOption="O" desc="Integer status controllable status output" />
            <DO name="Str" type="CN_ACD" ext:eOption="O" desc="Start" />
            <DO name="Op" type="CN_ACT" ext:eOption="O" desc="Operate" />
            <DO name="StrVal" type="CN_ASG_SG" ext:eOption="O " desc="Start Value " />
            <DO name="DirHar1I0" type="CN_MV_EX" ext:eOption="E" desc="Zero Current Basic Harmonic Direction" />
            <DO name="DirHar5I0" type="CN_MV_EX" ext:eOption="E" desc="Zero Current 5th Harmonic Direction" />
            <DO name="MagHar1I0" type="CN_MV_EX" ext:eOption="E" desc="Zero Current Basic Harmonic Value" />
            <DO name="MagHar5I0" type="CN_MV_EX" ext:eOption="E" desc="Zero Current 5th Harmonic Value" />
            <DO name="VolHar1I0" type="CN_MV_EX" ext:eOption="E" desc="Zero Voltage Basic Harmonic Value" />
            <DO name="VolHar5I0" type="CN_MV_EX" ext:eOption="E" desc="Zero Voltage 5th Harmonic Value" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_TCTR_V1.01" lnClass="TCTR">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="EEHealth" type="CN_INS_Health" ext:eOption="O" desc="External equipment health " />
            <DO name="EEName" type="CN_DPL" ext:eOption="O" desc="External equipment name plate " />
            <DO name="Amp" type="CN_SAV" ext:eOption="M" desc="Current (Sampled value) " />
            <DO name="ARtg" type="CN_ASG_SP" desc="Rated Current" />
            <DO name="HzRtg" type="CN_ASG_SP" desc="Rated Frequency" />
            <DO name="AmpChB" type="CN_SAV_EX" ext:eOption="E" desc="Current (Sampled value from another channel) " />
            <DO name="ARtgSnd" type="CN_ASG_SP_EX" desc="Secondary Rated Current" />
            <DO name="ECVTDelay" type="CN_ASG_SG_EX" desc="ECVT Delay time" />
            <DO name="CTMod" type="CN_SPG_SP_EX" desc="CT MODE" />
            <DO name="ZroASlfCalEna" type="CN_SPG_SP_EX" ext:eOption="E" desc="Zero sequency current is calculated" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_GGIO_IND" lnClass="GGIO">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="Ind1" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication " />
            <DO name="Ind2" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="Ind3" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="Ind4" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="Ind5" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="Ind6" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="Ind7" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="Ind8" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_GGIO_ALM" lnClass="GGIO">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="Alm1" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication (binary input) " />
            <DO name="Alm2" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication (binary input) " />
            <DO name="Alm3" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication (binary input) " />
            <DO name="Alm4" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication (binary input) " />
            <DO name="Alm5" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication (binary input) " />
            <DO name="Alm6" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication (binary input) " />
            <DO name="Alm7" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication (binary input) " />
            <DO name="Alm8" type="CN_SPS" ext:eOption="O" desc="General indication (binary input) " />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_GGIO_ACT" lnClass="GGIO">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="ACTSO1" type="CN_ACT_EX" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="ACTSO2" type="CN_ACT_EX" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="ACTSO3" type="CN_ACT_EX" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="ACTSO4" type="CN_ACT_EX" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="ACTSO5" type="CN_ACT_EX" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="ACTSO6" type="CN_ACT_EX" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="ACTSO7" type="CN_ACT_EX" ext:eOption="O" desc="General indication" />
            <DO name="ACTSO8" type="CN_ACT_EX" ext:eOption="O" desc="General indication" />
        </LNodeType>
        <LNodeType id="NRR_RDRE" lnClass="RDRE">
            <DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" ext:eOption="M" desc="Mode" />
            <DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" ext:eOption="M" desc="Behaviour" />
            <DO name="Health" type="CN_INS_Health" ext:eOption="M" desc="Health" />
            <DO name="NamPlt" type="CN_LPL_LN0" ext:eOption="M" desc="Name Plate" />
            <DO name="RcdTrg" type="CN_SPC" ext:eOption="O" desc="Trigger recorder" />
            <DO name="RcdMade" type="CN_SPS" ext:eOption="M" desc="Recording made" />
            <DO name="FltNum" type="CN_INS" ext:eOption="M" desc="Fault Number" />
            <DO name="GriFltNum" type="CN_INS" />
            <DO name="NofUpdate" type="CN_INS_EX" />
            <DO name="MaxFaultValA" type="CN_MV_EX" />
            <DO name="FaultI0ValA" type="CN_MV_EX" />
        </LNodeType>
        <DOType id="CN_INC_Mod" cdc="INC">
            <DA name="stVal" bType="Enum" type="Mod" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="ctlModel" bType="Enum" type="ctlModel" fc="CF">
                <Val>0</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_INS_Beh" cdc="INS">
            <DA name="stVal" bType="Enum" type="Beh" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_INS_Health" cdc="INS">
            <DA name="stVal" bType="Enum" type="Health" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_LPL_LN0" cdc="LPL">
            <DA name="vendor" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="swRev" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="d" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="configRev" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="ldNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>IEC 61850-7-4:2003</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_SPS" cdc="SPS">
            <DA name="stVal" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subVal" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_SPC_DC" cdc="SPC">
            <DA name="Oper" bType="Struct" type="CN_SBOw_Oper_SDPC" fc="CO" />
            <DA name="stVal" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subVal" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="pulseConfig" bType="Struct" type="CN_PulseConfig" fc="CF" />
            <DA name="ctlModel" bType="Enum" type="ctlModel" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_SAV_EX" cdc="SAV">
            <DA name="instMag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue_I" fc="MX" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="MX" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="sVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="min" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue_I" fc="CF" />
            <DA name="max" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue_I" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_SPC" cdc="SPC">
            <DA name="SBOw" bType="Struct" type="CN_SBOw_Oper_SDPC" fc="CO" />
            <DA name="Oper" bType="Struct" type="CN_SBOw_Oper_SDPC" fc="CO" />
            <DA name="Cancel" bType="Struct" type="CN_Cancel_SDPC" fc="CO" />
            <DA name="stVal" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subVal" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="pulseConfig" bType="Struct" type="CN_PulseConfig" fc="CF" />
            <DA name="ctlModel" bType="Enum" type="ctlModel" fc="CF" />
            <DA name="sboTimeout" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="sboClass" bType="Enum" type="sboClass" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_DPL" cdc="DPL">
            <DA name="vendor" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="hwRev" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="swRev" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="serNum" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="model" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="location" bType="VisString255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_SAV" cdc="SAV">
            <DA name="instMag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue_I" fc="MX" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="MX" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="sVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="min" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue_I" fc="CF" />
            <DA name="max" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue_I" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_ASG_SP" cdc="ASG">
            <DA name="setMag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="SP" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="sVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="minVal" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_ASG_SP_EX" cdc="ASG">
            <DA name="setMag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="SP" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="sVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="minVal" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_SPG_SP_EX" cdc="SPG">
            <DA name="setVal" bType="BOOLEAN" fc="SP" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_ASG_SG_EX" cdc="ASG">
            <DA name="setMag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="SG" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="sVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="minVal" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_ING_SG_EX" cdc="ING">
            <DA name="setVal" bType="INT32" fc="SG" />
            <DA name="minVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_SPG_SG_EX" cdc="SPG">
            <DA name="setVal" bType="BOOLEAN" fc="SG" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_ACD" cdc="ACD">
            <DA name="general" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="dirGeneral" bType="Enum" type="dir" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_ASG_SG" cdc="ASG">
            <DA name="setMag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="SG" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="sVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="minVal" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_ACT_3P" cdc="ACT">
            <DA name="general" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="phsA" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="phsB" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="phsC" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="neut" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_ING_SG" cdc="ING">
            <DA name="setVal" bType="INT32" fc="SG" />
            <DA name="minVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_MV" cdc="MV">
            <DA name="mag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" dchg="true" fc="MX" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="MX" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="MX" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subMag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="db" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="zeroDb" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="sVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="rangeC" bType="Struct" type="CN_RangeConfig" fc="CF" />
            <DA name="smpRate" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_ING_SP" cdc="ING">
            <DA name="setVal" bType="INT32" fc="SP" />
            <DA name="minVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_ING_LivDeaMod_SP" cdc="ING">
            <DA name="setVal" bType="Enum" type="LivDeaMod" fc="SP" />
            <DA name="minVal" bType="Enum" type="LivDeaMod" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="Enum" type="LivDeaMod" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_ING_SP_EX" cdc="ING">
            <DA name="setVal" bType="INT32" fc="SP" />
            <DA name="minVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_ACT" cdc="ACT">
            <DA name="general" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_INS_ARST" cdc="INS">
            <DA name="stVal" bType="Enum" type="AutoRecSt" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subVal" bType="Enum" type="AutoRecSt" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_ACT_EX" cdc="ACT">
            <DA name="general" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_INS" cdc="INS">
            <DA name="stVal" bType="INT32" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subVal" bType="INT32" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_MV_EX" cdc="MV">
            <DA name="mag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" dchg="true" fc="MX" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="MX" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="MX" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subMag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="db" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="zeroDb" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="sVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="rangeC" bType="Struct" type="CN_RangeConfig" fc="CF" />
            <DA name="smpRate" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_STG_SP_EX" cdc="ING">
            <DA name="setVal" bType="Unicode255" fc="SP" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="cdcNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
            <DA name="cdcName" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_CMV" cdc="CMV">
            <DA name="cVal" bType="Struct" type="CN_Vector" dchg="true" fc="MX" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="MX" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="MX" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subCVal" bType="Struct" type="CN_Vector" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="db" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="zeroDb" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="rangeC" bType="Struct" type="CN_RangeConfig" fc="CF" />
            <DA name="magSVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="angSVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="angRef" bType="Enum" type="angidCMV" fc="CF" />
            <DA name="smpRate" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_WYE_ALL" cdc="WYE">
            <SDO name="phsA" type="CN_CMV" />
            <SDO name="phsB" type="CN_CMV" />
            <SDO name="phsC" type="CN_CMV" />
            <SDO name="neut" type="CN_CMV" />
            <SDO name="net" type="CN_CMV" />
            <SDO name="res" type="CN_CMV" />
            <DA name="angRef" bType="Enum" type="angid" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_DEL" cdc="DEL">
            <SDO name="phsAB" type="CN_CMV" />
            <SDO name="phsBC" type="CN_CMV" />
            <SDO name="phsCA" type="CN_CMV" />
            <DA name="angRef" bType="Enum" type="angid" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_CMV_EX" cdc="CMV">
            <DA name="cVal" bType="Struct" type="CN_Vector" dchg="true" fc="MX" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="MX" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="MX" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subCVal" bType="Struct" type="CN_Vector" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="units" bType="Struct" type="CN_units" fc="CF" />
            <DA name="db" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="zeroDb" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="rangeC" bType="Struct" type="CN_RangeConfig" fc="CF" />
            <DA name="magSVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="angSVC" bType="Struct" type="CN_ScaledValueConfig" fc="CF" />
            <DA name="angRef" bType="Enum" type="angidCMV" fc="CF" />
            <DA name="smpRate" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_SEQ" cdc="SEQ">
            <SDO name="c1" type="CN_CMV" />
            <SDO name="c2" type="CN_CMV" />
            <SDO name="c3" type="CN_CMV" />
            <DA name="seqT" bType="Enum" type="seqT" fc="MX" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_WYE" cdc="WYE">
            <SDO name="phsA" type="CN_CMV" />
            <SDO name="phsB" type="CN_CMV" />
            <SDO name="phsC" type="CN_CMV" />
            <DA name="angRef" bType="Enum" type="angid" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_LPL" cdc="LPL">
            <DA name="vendor" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="swRev" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="d" bType="VisString255" fc="DC" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_SPS_EX" cdc="SPS">
            <DA name="stVal" bType="BOOLEAN" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subVal" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DOType id="CN_DPC" cdc="DPC">
            <DA name="SBOw" bType="Struct" type="CN_SBOw_Oper_SDPC" fc="CO" />
            <DA name="Oper" bType="Struct" type="CN_SBOw_Oper_SDPC" fc="CO" />
            <DA name="Cancel" bType="Struct" type="CN_Cancel_SDPC" fc="CO" />
            <DA name="stVal" bType="Dbpos" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subVal" bType="Dbpos" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="pulseConfig" bType="Struct" type="CN_PulseConfig" fc="CF" />
            <DA name="ctlModel" bType="Enum" type="ctlModel" fc="CF" />
            <DA name="sboTimeout" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="sboClass" bType="Enum" type="sboClass" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_INC" cdc="INC">
            <DA name="SBOw" bType="Struct" type="CN_SBOw_Oper_INC" fc="CO" />
            <DA name="Oper" bType="Struct" type="CN_SBOw_Oper_INC" fc="CO" />
            <DA name="Cancel" bType="Struct" type="CN_Cancel_INC" fc="CO" />
            <DA name="stVal" bType="INT32" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subVal" bType="INT32" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="ctlModel" bType="Enum" type="ctlModel" fc="CF" />
            <DA name="sboTimeout" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="sboClass" bType="Enum" type="sboClass" fc="CF" />
            <DA name="minVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="maxVal" bType="INT32" fc="CF" />
            <DA name="stepSize" bType="INT32U" fc="CF" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
        </DOType>
        <DOType id="CN_INS_EX" cdc="INS">
            <DA name="stVal" bType="INT32" dchg="true" fc="ST" />
            <DA name="q" bType="Quality" qchg="true" fc="ST" />
            <DA name="t" bType="Timestamp" fc="ST" />
            <DA name="subEna" bType="BOOLEAN" fc="SV" />
            <DA name="subVal" bType="INT32" fc="SV" />
            <DA name="subQ" bType="Quality" fc="SV" />
            <DA name="subID" bType="VisString64" fc="SV" />
            <DA name="dU" bType="Unicode255" fc="DC" />
            <DA name="dataNs" bType="VisString255" fc="EX">
                <Val>SGCC MODEL:2009</Val>
            </DA>
        </DOType>
        <DAType id="CN_Originator">
            <BDA name="orCat" bType="Enum" type="orCategory" />
            <BDA name="orIdent" bType="Octet64" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_SBOw_Oper_SDPC">
            <BDA name="ctlVal" bType="BOOLEAN" />
            <BDA name="origin" bType="Struct" type="CN_Originator" />
            <BDA name="ctlNum" bType="INT8U" />
            <BDA name="T" bType="Timestamp" />
            <BDA name="Test" bType="BOOLEAN" />
            <BDA name="Check" bType="Check" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_PulseConfig">
            <BDA name="cmdQual" bType="Enum" type="PulseConfigCmdQual" />
            <BDA name="onDur" bType="INT32U" />
            <BDA name="offDur" bType="INT32U" />
            <BDA name="numPls" bType="INT32U" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_AnalogueValue_I">
            <BDA name="i" bType="INT32" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_units">
            <BDA name="SIUnit" bType="Enum" type="SIUnit" />
            <BDA name="multiplier" bType="Enum" type="multiplier" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_ScaledValueConfig">
            <BDA name="scaleFactor" bType="FLOAT32" />
            <BDA name="offset" bType="FLOAT32" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_Cancel_SDPC">
            <BDA name="ctlVal" bType="BOOLEAN" />
            <BDA name="origin" bType="Struct" type="CN_Originator" />
            <BDA name="ctlNum" bType="INT8U" />
            <BDA name="T" bType="Timestamp" />
            <BDA name="Test" bType="BOOLEAN" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_AnalogueValue">
            <BDA name="f" bType="FLOAT32" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_RangeConfig">
            <BDA name="hhLim" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" />
            <BDA name="hLim" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" />
            <BDA name="lLim" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" />
            <BDA name="llLim" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" />
            <BDA name="min" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" />
            <BDA name="max" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_Vector">
            <BDA name="mag" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" />
            <BDA name="ang" bType="Struct" type="CN_AnalogueValue" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_SBOw_Oper_INC">
            <BDA name="ctlVal" bType="INT32" />
            <BDA name="origin" bType="Struct" type="CN_Originator" />
            <BDA name="ctlNum" bType="INT8U" />
            <BDA name="T" bType="Timestamp" />
            <BDA name="Test" bType="BOOLEAN" />
            <BDA name="Check" bType="Check" />
        </DAType>
        <DAType id="CN_Cancel_INC">
            <BDA name="ctlVal" bType="INT32" />
            <BDA name="origin" bType="Struct" type="CN_Originator" />
            <BDA name="ctlNum" bType="INT8U" />
            <BDA name="T" bType="Timestamp" />
            <BDA name="Test" bType="BOOLEAN" />
        </DAType>
        <EnumType id="Mod">
            <EnumVal ord="1">on</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">blocked</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">test</EnumVal>
            <EnumVal ord="4">test/blocked</EnumVal>
            <EnumVal ord="5">off</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="ctlModel">
            <EnumVal ord="0">status-only</EnumVal>
            <EnumVal ord="1">direct-with-normal-security</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">sbo-with-normal-security</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">direct-with-enhanced-security</EnumVal>
            <EnumVal ord="4">sbo-with-enhanced-security</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="Beh">
            <EnumVal ord="1">on</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">blocked</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">test</EnumVal>
            <EnumVal ord="4">test/blocked</EnumVal>
            <EnumVal ord="5">off</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="Health">
            <EnumVal ord="1">Ok</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">Warning</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">Alarm</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="orCategory">
            <EnumVal ord="0">not-supported</EnumVal>
            <EnumVal ord="1">bay-control</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">station-control</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">remote-control</EnumVal>
            <EnumVal ord="4">automatic-bay</EnumVal>
            <EnumVal ord="5">automatic-station</EnumVal>
            <EnumVal ord="6">automatic-remote</EnumVal>
            <EnumVal ord="7">maintenance</EnumVal>
            <EnumVal ord="8">process</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="PulseConfigCmdQual">
            <EnumVal ord="0">pulse</EnumVal>
            <EnumVal ord="1">persistent</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="SIUnit">
            <EnumVal ord="1" />
            <EnumVal ord="2">m</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">kg</EnumVal>
            <EnumVal ord="4">s</EnumVal>
            <EnumVal ord="5">A</EnumVal>
            <EnumVal ord="6">K</EnumVal>
            <EnumVal ord="7">mol</EnumVal>
            <EnumVal ord="8">cd</EnumVal>
            <EnumVal ord="9">deg</EnumVal>
            <EnumVal ord="10">rad</EnumVal>
            <EnumVal ord="11">sr</EnumVal>
            <EnumVal ord="21">Gy</EnumVal>
            <EnumVal ord="22">q</EnumVal>
            <EnumVal ord="23">°C</EnumVal>
            <EnumVal ord="24">Sv</EnumVal>
            <EnumVal ord="25">F</EnumVal>
            <EnumVal ord="26">C</EnumVal>
            <EnumVal ord="27">S</EnumVal>
            <EnumVal ord="28">H</EnumVal>
            <EnumVal ord="29">V</EnumVal>
            <EnumVal ord="30">ohm</EnumVal>
            <EnumVal ord="31">J</EnumVal>
            <EnumVal ord="32">N</EnumVal>
            <EnumVal ord="33">Hz</EnumVal>
            <EnumVal ord="34">lx</EnumVal>
            <EnumVal ord="35">Lm</EnumVal>
            <EnumVal ord="36">Wb</EnumVal>
            <EnumVal ord="37">T</EnumVal>
            <EnumVal ord="38">W</EnumVal>
            <EnumVal ord="39">Pa</EnumVal>
            <EnumVal ord="41">m²</EnumVal>
            <EnumVal ord="42">m³</EnumVal>
            <EnumVal ord="43">m/s</EnumVal>
            <EnumVal ord="44">m/s²</EnumVal>
            <EnumVal ord="45">m³/s</EnumVal>
            <EnumVal ord="46">m/m³</EnumVal>
            <EnumVal ord="47">M</EnumVal>
            <EnumVal ord="48">kg/m³</EnumVal>
            <EnumVal ord="49">m²/s</EnumVal>
            <EnumVal ord="50">W/m K</EnumVal>
            <EnumVal ord="51">J/K</EnumVal>
            <EnumVal ord="52">ppm</EnumVal>
            <EnumVal ord="53">1/s</EnumVal>
            <EnumVal ord="54">rad/s</EnumVal>
            <EnumVal ord="61">VA</EnumVal>
            <EnumVal ord="62">Watts</EnumVal>
            <EnumVal ord="63">VAr</EnumVal>
            <EnumVal ord="64">phi</EnumVal>
            <EnumVal ord="65">cos_phi</EnumVal>
            <EnumVal ord="66">Vs</EnumVal>
            <EnumVal ord="67">V²</EnumVal>
            <EnumVal ord="68">As</EnumVal>
            <EnumVal ord="69">A²</EnumVal>
            <EnumVal ord="70">A²t</EnumVal>
            <EnumVal ord="71">VAh</EnumVal>
            <EnumVal ord="72">Wh</EnumVal>
            <EnumVal ord="73">VArh</EnumVal>
            <EnumVal ord="74">V/Hz</EnumVal>
            <EnumVal ord="75">Hz/s</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="multiplier">
            <EnumVal ord="-24">y</EnumVal>
            <EnumVal ord="-21">z</EnumVal>
            <EnumVal ord="-18">a</EnumVal>
            <EnumVal ord="-15">f</EnumVal>
            <EnumVal ord="-12">p</EnumVal>
            <EnumVal ord="-9">n</EnumVal>
            <EnumVal ord="-6">µ</EnumVal>
            <EnumVal ord="-3">m</EnumVal>
            <EnumVal ord="-2">c</EnumVal>
            <EnumVal ord="-1">d</EnumVal>
            <EnumVal ord="0" />
            <EnumVal ord="1">da</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">h</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">k</EnumVal>
            <EnumVal ord="6">M</EnumVal>
            <EnumVal ord="9">G</EnumVal>
            <EnumVal ord="12">T</EnumVal>
            <EnumVal ord="15">P</EnumVal>
            <EnumVal ord="18">E</EnumVal>
            <EnumVal ord="21">Z</EnumVal>
            <EnumVal ord="24">Y</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="sboClass">
            <EnumVal ord="0">operate-once</EnumVal>
            <EnumVal ord="1">operate-many</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="dir">
            <EnumVal ord="0">unknown</EnumVal>
            <EnumVal ord="1">forward</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">backward</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">both</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="LivDeaMod">
            <EnumVal ord="1">Dead Line, Dead Bus</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">Live Line, Dead Bus</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">Dead Line, Live Bus</EnumVal>
            <EnumVal ord="4">Dead Line, Dead Bus OR Live Line, Dead Bus</EnumVal>
            <EnumVal ord="5">Dead Line, Dead Bus OR Dead Line, Live Bus</EnumVal>
            <EnumVal ord="6">Live Line, Dead Bus OR Dead Line, Live Bus</EnumVal>
            <EnumVal ord="7">Dead Line, Dead Bus OR Live Line, Dead Bus OR Dead Line, Live Bus</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="AutoRecSt">
            <EnumVal ord="1">Ready</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">InProgress</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">Successful</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="angidCMV">
            <EnumVal ord="0">V</EnumVal>
            <EnumVal ord="1">A</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">other</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="angid">
            <EnumVal ord="0">Va</EnumVal>
            <EnumVal ord="1">Vb</EnumVal>
            <EnumVal ord="2">Vc</EnumVal>
            <EnumVal ord="3">Aa</EnumVal>
            <EnumVal ord="4">Ab</EnumVal>
            <EnumVal ord="5">Ac</EnumVal>
            <EnumVal ord="6">Vab</EnumVal>
            <EnumVal ord="7">Vbc</EnumVal>
            <EnumVal ord="8">Vca</EnumVal>
            <EnumVal ord="9">Vother</EnumVal>
            <EnumVal ord="10">Aother</EnumVal>
        </EnumType>
        <EnumType id="seqT">
            <EnumVal ord="0">pos-neg-zero</EnumVal>
            <EnumVal ord="1">dir-quad-zero</EnumVal>
        </EnumType>
    </DataTypeTemplates>
</SCL>
